10. РАСЧЕТ  ПАРАМЕТРОВ  ПЕРЕДАЧИ

Электрическое состояние проектируемой кабельной линии характеризуется следующими параметрами.
Первичными:  - R – активное сопротивление;
                        - L – индуктивность;
                        - С – ёмкостью;
                        - G – проводимостью изоляции;
Вторичными: - Zв – волновое сопротивление; 
                        -  - коэффициент затухания;  
                        -  - коэффициент фазы;
                        - - скорость распространения   электромагнитной энергии;
Произведём расчёт указанных параметров на заданной частоте;
                      f1 = 1000 кГц =1000103 Гц
В области высоких частот, для которых используется  коаксиальный кабель, первичные параметры могут быть определены по формулам.
Активное   сопротивления рассчитывается по формуле (   ),Ом/км  :
                                                  (  ) 
где r a и r в – радиусы внутреннего и внешнего  проводников коаксиальной пары;
 r a = 1,3мм ; r в =  4,75мм .

Индуктивность рассчитывается по формуле (   ),Гн/км :

                                (   )

Ёмкость рассчитывается по формуле (   ), ф/км :

                                                                 (   )
    где э =1,1–диэлектрическая проницаемость изоляции 

Проводимость изоляции рассчитывается по    формуле (   ), См/км :                 
                                                              (  )
где tg =0,610-4–тангенс угла диэлектрических потерь; 
           = 2f – круговая частота;  

Вторичные параметры рассчитываются исходя из первичных по формулам.
Волновое сопротивление   рассчитывается по формуле (    ), Ом:
                                                                       (    )

Коэффициент затухания рассчитывается   по формуле (   ), дБ/км 
                                             (   )

Коэффициент фазы   рассчитывается по  формуле          (    ),рад/км :
                                                               (   )

Скорость распространения рассчитывается по формуле (   ),км/с
                                   			                (   )

Расчётные значения электрических параметров на остальных частотах сведены в Таблицу  4

                                                                            Таблица 4 

  F 
 кГц	   R
Ом/км	    L
Гн/км	   С
ф/км	   G
См/к	 U
 км/c	  
дб/км	  
рад/км	  Zв
 Ом	
1000	40,96	2,6810-4	 4,7110-8	0,1610-4	281463	 2,41	    22	75,4	
8500	119.43	2,6910-4	    - // -	0,1410-5	284668	 7,02	186,23	73,84	
17000	168,9	2,5810-4	    - // -	0,2810-5	285212	 9,96	373,92	73,69	

По результатам таблицы строим графики частотных зависимостей параметров рис.   ,   .