12.РАСЧЁТ НАДЁЖНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Под надёжностью понимают свойство кабельной линии работать безотказно в течении заданного промежутка времени.
Высокая надёжность, которой должны обладать современные кабельные линии, может быть достигнута лишь комплексом мероприятий, проводимых при разработке, изготовлении кабеля, а также при проектировании, строительстве и эксплуатации кабельных линий.
Одним из основных показателей надёжности является коэффициентом готовности Кг., который по норме не должен быть меньше 0,9997.
В настоящем проекте определяем Кг коэффициент готовности следующим образом:
-	плотность повреждения m определяется по формуле (23):
                                                           (23)

где N =5 – количество  отказов на линии связи в      течении заданного промежутка времени (по заданию);
        К = 6 – количество лет, за которое произошло N отказов (по заданию);
        L = 306 км – длина проектируемой линии связи;

- среднее время между отказами определяется по формуле (24),ч:
                              (24)  
где tв = 3,6 – среднее время восстановления  связи (по заданию);

- коэффициент готовности определяется по формуле (25):  
                                                                (25)

Вывод: Так как рассчитанный коэффициент готовности Кг соответствует норме 0,9997, то не требуется специальных мер.