ЧЕРТЕЖИ ГОРНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Горная графическая документация 
Чертежи горной графической документации классифицируют по их назначению. 
    Все чертежи   разделяют   на   пять   комплектов: 
чертежи   земной   поверхности, 
горных   выработок, 
горно-геологические   и   горно-геометрические, 
производственно-технические, 
для   планирования   и   руководства   горными   работами.   
    Техническая   инструкция   по   производству   маркшейдерских   работ   в   качестве   обязательной   горной   графической   документации   предусматривает   первый   и   второй   комплекты. 
  
Основные   правила   составления   чертежей 
Исходные чертежи составляют непосредственно по результатам натурных измерений и вычисления координат точек. Если невозможно произвести съемку каких-либо выработок, то допускают нанесение этих выработок на исходные чертежи на основании акта опроса (об этом на чертеже делают соответствующую запись). Чертеж в случае утраты или износа составляют заново. 
    При   утрате   первичной   и   вычислительной   документации   для   составления   чертежа   используют   другую   имеющуюся   графическую   документацию. 
      Пункты   маркшейдерских   опорных   сетей   на   земной   поверхности   и   в   подземных горных   выработках, а   также   пункты   съемочных   сетей   наносят   по   координатам   с   помощью   координатографа   или   циркуля-измерителя   и   трансверсальной   линейки. 
    Расстояния   на   плане   между   линиями   координатной   сетки   и   между   пунктами   опорных   и   съемочных   сетей   не   должны   отличаться   от   теоретических   более   чем   на   0,3 мм . 
    Пункты   съемочных   сетей   2   разряда   в   очистных   забоях   разрешается   наносить   упрощенными   методами.   Объекты   съемки   изображают   соответственно   их   формам   и   размерам   в   масштабе   чертежа.   В   случае   невозможности   изображения   сообразно   его   форме   и   размерам   применяют   условные   знаки. Если   чертеж   содержит   ситуации   земной   поверхности, горных   выработок   и   геологическую, то   в   первую   очередь   наносят   элементы   земной   поверхности, потом   ситуацию   горных   выработок, а   в   конце - геологическую   ситуацию. 
    Контуры   элементов, лежащих   в   плоскости, представленной   на   данном   чертеже, вычерчивают   сплошной   линией.   Контуры   элементов, не   лежащих   в   плоскости   (например   выработки   в   другом   пласте), вычерчивают   штриховыми   линиями.   Контуры   элементов, изображенных   на   основе   акта   опроса, вычерчивают   штриховой   линией. 
    Условные   знаки   размещают   таким   образом, чтобы   положению   объектов   в   натуре   соответствовали   следующие   обозначения   на   чертеже: 
для   знаков, имеющих   форму   геометрических   фигур, - геометрический   центр   этих   фигур; 
для   знаков   с   большим   основанием - середина   основания   знака; 
для   знаков   с   прямым   углом   при   основании - вершина   прямого   угла; для   знаков, составленных   из   нескольких   геометрических   фигур, - середина   нижней   фигуры. 
    Если   в   каком-либо   месте   чертежа   встречается   скопление   нескольких   условных   знаков, то   допускают   уменьшение   размеров   знаков   на   одну   треть   их   величины.   Если   содержание   какого-либо   участка   чертежа   не   будет   наглядным   из-за   большого   скопления   на   нем   условных   знаков, то   для   такого   участка   составляют   дополнительный   чертеж   в   увеличенном   масштабе.   Если   условный   знак   попадает   на   линию   рамки,   то   его   вычерчивают   на   обоих   смежных   планшетах.   
    В   случаях, когда   невозможно   вычерчивать   буквенный   знак   внутри   контура   данного   элемента   вследствие   небольших   его   размеров, этот   знак   вычерчивают   вне   контура, стрел кой   указывают   его   место   принадлежности. 
    Надписи   к   объектам   съемки   начинают   с   большой   буквы.   Если   объект   съемки   имеет   вытянутую   форму, то   надпись   располагают   по   оси   объекта   так, чтобы   можно   было   свободно   читать   снизу   и   с   правой   стороны   чертежа.   Надписи, касающиеся   других   объектов, размещают   горизонтально, причем   название   больших   объектов   помещают   в   середине   контура. 
    Исправления   и   изменения   в   исходных   чертежах   соскабливанием   или   стиранием   резинкой   не   допускается. 
  
Состав   и   содержание   чертежей 
Техническая инструкция по производству маркшейдерских работ устанавливает перечень обязательного комплекта чертежей. 
    Состав   чертежей   земной   поверхности   (комплект   1)   приведен   в   табл. 1, а   состав   чертежей   горных   выработок   (комплект   2) - в табл. 2. 
    Чертежи   горной   графической   документации   должны   отражать   рельеф   и   ситуацию   земной   поверхности   территории   экономической   заинтересованности   горного   предприятия; горно-геологические   условия   залегания   месторождений; пространственное   расположение   горных   выработок, пройденных   в   толще   горных   пород   с   их   геологической   ситуацией   и   техническим   оснащением, а   также   процесс   горного   производства   во   времени   и   в   пространстве.   На   чертежах   земной   поверхности   изображают   объекты, предусмотренные   основными   положениями   по   созданию   топографических   планов   в   масштабах   1:5000, 1:2000, 1:1000   и   1:500   и, кроме   того, объекты, специфические   для   горных   предприятий.   К   ним   относят   провалы, воронки   и   старые   отвалы   пород; выходы   горных   пород   и   тел   полезных   ископаемых   на   земную   поверхность; границы   гopных   и   земельных   отводов; здания, сооружения   и   инженерные   подземные   сети   коммуникаций   и   сооружения   при   них   на   промышленной   площадке   горного   предприятия 
  
Таблица   1. Состав   чертежей   земной   поверхности   (комплект   1). 
 
№ 	Название   групп   и   чертежей 	Масштаб 	
1 	Группа   чертежей, отражающих   рельеф   и   ситуацию   земной   поверхности 	  	
1.1. 	План   земной   поверхности   территории   экономической   заинтересованности   горного   предприятия   	1:1000   1:2000   1:5000 	
1.2. 	План   застроенной   части   земной   поверхности   (города, поселка) 	1:2000   1:5000 	
1.3. 	План   промышленной   площадки 	1:500   1:1000 	
1.4. 	План   породных   отвалов 	1:2000   1:5000 	
1.5. 	Планы   участков   земной   поверхности, отведенных   под   склады   полезного   ископаемого   или   хранилища   отходов   обогати   тельных   фабрик 	1:200   1:500   1:1000 	
1.6. 	Картограмма   расположения   планшетов   съемки   земной   поверхности 	1:10000   1:25000 	
2. 	Группа   чертежей, отражающих   обеспеченность   шахты   пунктами   маркшейдерской   опорной   и   съемочной   сети 	  	
2.1. 	План   расположения   пунктов   маркшейдерской   опорной   и   съемочной   сети   на   земной   поверхности 	1:5000   1:10000   1:25000 	
2.2. 	План   расположения   пунктов   разбивочной   сети   и   осевых   пунктов   шахтных   стволов 	1:200   1:500   1:1000 	
2.3. 	Кроки   и   схемы   конструкции   реперов   и   пунктов. 	Без   соблюдения   масштаба 	
3. 	Группа   чертежей   отводов   горного   предприятия 	  	
3.1. 	План   горного   и   земельного   отводов   шахты   и   разрезы   к   ним. 	В   масштабе   плана   земной поверхности 	

Таблица 2. Состав чертежей горных выработок   (комплект 2). 
  
№ 	Название   групп   и   чертежей 	Масштаб   	
1. 	Гpyппа   чертежей, отражающих   вскрытие, подготовку   и   разработку   месторождения 	  	
1.1. 	Планы   горных   выработок   по   каждому   пласту 	1:1000   1:2000 	
1.2. 	Разрезы   вкрест   простирания, приуроченные   к   основным   вскрывающим   выработкам 	1:1000   1:2000 	
1.3. 	Картограма   расположения   планшетов   съемки   горных   выработок   по   пластам 	1:10000 	
2. 	Группа   чертежей   капитальных   горных   выработок   и   транспортных   путей   в   них. 	  	
2.1. 	Разрезы   по   вертикальным   и   наклонным   шахтным   стволам 	1:200   1:500 	
2.2. 	Профили   стенок   и   армировки   шахтных   стволов 	Вертикальный   1:100, 1:200, Горизонтальный   1:10; 1:20 	
2.3. 	Чертежи   горных   выработок   околоствольных   дворов 	1:500 	
2.4. 	Продольные   профили   рельсовых   путей   в   откаточных   горных   выработках 	Горизонтальный   1:500, 1:1000   Вертикальный   в   10   раз   крупнее. 	
На планах горных выработок изображают: границы горных отводов или технические границы горного предприятия, границы блоков и безопасного ведения горных работ, капитальные, подготовительные, нарезные, разведочные выработки и очистные забои с указанием дат их подвигания по месяцам и годам. По наклонным подготовительным и очистным выработкам во всех характерных местах (но не реже чем через 150 - 200 м ) указывают углы наклона, горные выработки смежных горных предприятий, расположенные в пределах стометровой полосы от технической границы поля данного горного предприятия; крепь капитальных горных выработок, погашение выработок и закладку, целики, оставляемые у подготовительных выработок и в очистном пространстве, охраняемые объекты, предохранительные и барьерные целики, опасные очаги и зоны (внезапных выбросов угля и газа, выдавливания и высыпания угля с выделением газа, взрыва газа и пыли, проявления горных ударов, самонагревания, пожаров, их рецидивов, суфлярных выделений метана, прорыва глин, заиловочной пульпы, плывунов и воды); участки заиливания для ликвидации пожаров и их рецидивов, а также участки профилактического заиливания; перемычки, капитальные кроссинги и другие капитальные сооружения; воронки провалов, куполы выволов, трещины и другие деформации, вызванные горными работами; разведочные и технические скважины, пройденные с земной поверхности и из горных выработок, с указанием о их тампонаже; геологическую и гидрогеологическую ситуацию, границы участков списанных запасов, мощности пластов, жил залежей в подготовительных забоях не реже чем через 100 м , в очистных забоях не реже чем один раз в месяц; пункты подземных полигонометрических ходов, закрепленные постоянными центрами, и реперы в горных выработках, а также высоты характерных точек (пересечения капитальных горных выработок, горизонтов и перегибов выработок); линии разрезов и следы плоскостей проекций на вертикальную плоскость.