М.О. по РФ

МГТУ СТАНКИН

КАФЕДРА 
“ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ”

ОТЧЕТ
 ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
НА ТЕМУ:

“КОМПЬЮТЕР В ОФИСЕ И ЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ”

ВЫПОЛНИЛ:					ЧЕРКАСОВ  М.В.
СТУДЕНТ ГРУППЫ В-2-6

ПРИНЯЛ:						________________

МОСКВА  1998г.

Введение

Требования к мониторам (ВДТ) и ПЭВМ.

ГОСТы и стандарты на мониторы и ПЭВМ.

Требования к помещениям для эксплуатации мониторов и ПЭВМ.

Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе помещений эксплуатации мониторов и ПЭВМ.

Требования к шуму и вибрации.

Требования к освещению помещений  и рабочих мест с мониторами и ПЭВМ.

Требования к организации и оборудованию рабочих мест с мониторами и ПЭВМ

Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ВДТ и ПЭВМ.

Литература

Достижение науки и техники, бурное развитие научно технической революции, воздействующие на всю сферу человеческой деятельности, требуют дальнейшего совершенствования управления, стиля и методов работы, повышения качества и эффективности управленческого труда.
Механизация и автоматизация труда требуют от людей постоянного повышения своей деловой квалификации, более глубоких знаний высоких технологии.
Широкое распространение микроэлектроники, компьютеров индивидуального пользования, мощных средств автоматизированной обработки текста и графической информации, высоко эффективных устройств ее хранения и поиска, современных средств связи и сетей электронно-вычислительных машин позволяют некоторым специалистам ставить вопрос о перспективах создания электронных офисов будущего.
Работа операторов, программистов и просто пользователей непосредственно связана компьютерами, а соответственно с дополнительными вредными воздействиями целой группы факторов, что существенно снижает производительность их труда. 
Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека - одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.
Комфортные и безопасные условия труда - один из основных факторов влияющих на производительность людей работающих с ПЭВМ.
Сейчас в практически в любом офисе можно найти компьютер. Он значительно упрощает процесс делопроизводства, но прежде, чем оснащать этим прибором свой офис, неплохо было бы узнать о нем не много побольше: ГОСТы, стандарты, требования, рекомендации, совместимость, экологическую безопасность и т.д.
Компьютер состоит: из монитора (видеотерминала - ВДТ), системного блока и клавиатуры.
Компьютер - (англ. Computer, от лат. computo - считаю, вычисляю), принятое в научно популярной и научной (преимущественно английской) литературе название ЭВМ. Монитор - используется для контроля качества телевизионного изображения в различных точках тракта его передачи. Основные узлы: кинескоп, видео усилитель, декодирующее устройство. Клавиатура - (нем. clavecin, от лат. clavis - ключ), комплект расположенных в определенном порядке рычагов - клавиш в музыкальных клавишных инструментах, у к.л. механизма (пишущей машинки, вычислительно счетной машины и т.д.)

Требования к мониторам 
(ВДТ) и ПЭВМ.

Конструкция монитора (видео терминального устройства - ВДТ) должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения экрана путем поворота корпуса в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси в пределах  30 и в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в пределах  30 с фиксацией в заданном положении. Дизайн мониторов должен предусматривать окраску в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус монитора и ПЭВМ, клавиатура должны иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики. 
Конструкция ВДТ должна предусматривать наличие ручек регулировки яркости и контраста, обеспечивающие возможность регулировки яркости и контраста, обеспечивающие возможность регулировки этих параметров от минимальных до максимальных значений.
ВДТ и ПЭВМ должны обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05м. от экрана и корпуса монитора при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 7,74х10 А/кг, что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 мбэр/час (100 мкР/час).

Визуальные эргономические параметры ВДТ и пределы их изменений. 
ТАБЛИЦА №1. 
(Параметры для соблюдения обязательны).

НАИМЕНОАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ПРЕДЕЛЫ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ	
	миним. (не менее)	макс. (не более)	
Яркость знака (яркость фона),
кд/ кв. м. (измеренная в темноте)	35	120	
Внешняя освещенность экрана, лк	100	250	
Угловой размер знака, угл. Мин.	16	60	
Примечания:
1. Оптимальным диапазоном значений визуального эргономического параметра называется диапазон, в пределах которого обеспечивается безошибочное считывание информации при времени реакции человека - оператора, превышающем минимальное, установленное экспериментально для данного типа ВДТ, не более, чем в 1,2 раза.
2. Допустимым диапазоном значений визуального эргономического параметра называется диапазон, при котором обеспечивается безошибочное считывание информации, а время реакции человека - оператора превышает минимальное, установленное экспериментально для данного типа ВДТ, не более, чем в 1,5 раза.
3. Угловой размер знака - угол между линиями, соединяющими крайние точки знака по высоте и глаз наблюдателя.
Угловой размер знака определяется по формуле: a = arctg (h/2 l), где h - высота знака, l - расстояние от знака до глаза наблюдателя.
4. Данные, приведенные в настоящей таблице, подлежат корректировке по мере введения в действие новых стандартов, регламентирующих требования и нормы на визуальные параметры ВДТ.

Нормируемые визуальные параметры
 видеодисплейных терминалов.
(Параметры для соблюдения рекомендуются).
ТАБЛИЦА №2.

№
№	НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ 	ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ	
1	Контраст (для монохромных ВДТ)	От 3 : 1 до 1,5 : 1	
2	Неравномерность яркости 2/ элементов знаков, %	не более  25	
3	Неравномерность яркости 2/ рабочего поля экрана, %	не более  20	
4	Формат матрицы знака 

для прописных букв и цифр, (для отображения диакритических знаков и строчных букв с нижними выносными элементами формат матрицы должен быть увеличен сверху или снизу на 2 элемента изображения)	не менее 7 * 9 элементов изображения 

не менее 5 * 7 элементов изображения 

5	Отношение ширины знака к его высоте для прописных букв	от 0,7 до 0.9 (допускается
от 0,5 до 1,0)	
6	Размер минимального элемента  отображения (пикселя) для монохромного ВДТ, мм	0,3	
7	Угол наклона линии наблюдения, град.	не более 60 град ниже горизонтали	
8	Угол наблюдения, град.	не более 40 град. от нормали к любой точке экрана дисплея	
9	Допустимое горизонтальное смещение однотипных знаков, % от ширины знака	не более 5	
10	Допустимое вертикальное смещение однотипных знаков, % от высоты матрицы,	не более 5	
11	Отклонение формы рабочего поля экрана ВДТ от правильного прямоугольника не должно превышать:
•	по горизонтали

•	по вертикали

•	по диагонали

где В1 и В2 - значения длин верхней и нижней строк текста на рабочем поле экрана, мм;
       Н1 и Н2 - значения длин крайних столбцов на рабочем поле экрана, мм;
       D1 и D2 значения длин диагоналей рабочего поля экрана, мм;	

       В1 - В2   
В=В1 + В2  0,02

       Н1 - Н2   
В=Н1 + Н2  0,02

       D1 - D2   
В=D1 + D2  0,04 (Н1 - Н2)
	
12	Допустимая пространственная нестабильность изображения (дрожание по амплитуде изображения) при частоте колебаний в диапазоне от 0,5 до 30 Гц, мм	                             - 4
не  более 2 х L10 е
(L-расстояние наблюдения мм)	
13	Допустимая временная нестабильность изображения (мерцание)	не должна быть зафиксирована 90 % наблюдателей	
14	Отражательная способность, зеркальное и смешанное отражение (блики), % (допускается выполнение требования при использовании) приэкранного фильтра	не более 1	

1/ Данные, приведенные в настоящей таблице, подлежат корректировке по мере введения в действие новых стандартов, регламентирующих требования и нормы на визуальные параметры ВДТ.
2/ под неравномерностью яркости понимаются отношения:
U + =L(max - L ср) / L cp (положительная неравномерность)
U - = L(min - L ср) / L cp  (отрицательная  неравномерность)

           n
L cp =  L1 /N
          i=1

n - число измеренных значений яркости,
L max - максимальное значение яркости;
L min - минимальное значение яркости;

3/ Размер элемента изображения (пикселя) определяется фотометрически на уровне на уровне 50 % максимальной яркости.

ГОСТы и стандарты на мониторы и ПЭВМ.

Монитор как и любое устройство должен соответствовать определенным требованиям и стандартам. Требования на мониторы разделяют на две основные группы стандартов и рекомендаций - по безопасности и эргономике.
К первой группе относятся стандарты UL, CSA, DHHS, CE, скандинавские SEMRO, DEMKO, NEMKO, а также FCC Class B. Из второй группы наиболее известны MPR-II, TCO’92, TCO’95, ISO 9241-3, EPA Energy Star, TUV Ergonomie. Вот некоторые из них:
1.FCC Class B - этот стандарт разработан канадской федеральной комиссией по коммуникациям для обеспечения приемлемой защиты окружающей среды от влияния радиопомех в замкнутом пространстве. Оборудование, соответствующее требованиям FCC Class B, не должно мешать работе теле- и радио аппаратуры.
2.MPR-II - этот стандарт был выпущен в 1990г. Шведским национальным департаментом и утвержден ЕЭС. MPR-II налагает ограничения на излучения от компьютерных мониторов и промышленной техники, используемой в офисе.
3.TCO’92 (TCO’95) - рекомендация, разработанная Шведской конференцией профсоюзов и Национальным советом индустриального и технического развития Швеции (NUTEK), регламентирует взаимодействие с окружающей средой. Она требует уменьшения электрического и магнитного полей до технически возможного уровня с целью защиты пользователя. Для того, чтобы получить сертификат TCO’92, монитор должен отвечать стандартам низкого излучения (Low Radiation), т.е. иметь низкий уровень электромагнитного поля, обеспечивать автоматическое снижение энергопотребления при долгом не 

использовании, отвечать европейским стандартам пожарной и электрической безопасности. Как видно из таблицы №3, требования TCO’92 гораздо более жесткими чем требования MPR-II. В 1995г. требования TCO были ужесточены. 

ТАБЛИЦА №3.

ДИАПАЗОН
ЧАСТОТ	ТРЕБОВАНИЯ MPR-II
(расстояние 0,5)	ТРЕБОВАНИЯ TCO’92
(расстояние 0,5)	
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ	
Сверхнизкие (5 Гц - 2кГц)	25 В/м	10 В/м	
Низкие (2 кГц -400 кГц)	2,5 В/м	1 В/м	
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	
Сверхнизкие (5 Гц - 2кГц)	250 нТ	200 нТ	
Низкие (2 кГц -400 кГц)	25 нТ	25 нТ	

4.TUV Ergonomie - немецкий стандарт эргономики. Мониторы отвечающие этому стандарту, прошли испытания согласно EN 60950 (электрическая безопасность) и ZN 1/618 (эргономическое обустройство рабочих мест, оснащенных дисплеями), а также отвечают шведскому стандарту MPR-II.
5.EPA Energy Star VESA DPMS - согласно этому стандарту монитор должен поддерживать три энергосберегающих режима - ожидание (stand-by), приостановку (suspend) и “сон” (off). В режиме ожидания изображение на экране пропадает, но внутренние компоненты монитора функционируют в нормальном режиме, а энергопотребление снижается до 80% от рабочего состояния. В режиме приостановки, как правило, отключаются высоковольтные узлы, а потребление электроэнергии падает до 30 Вт и менее. И наконец в режиме так называемого “сна” монитор потребляет не более 8 Вт, а функционирует у него только микропроцессор. При нажатии любой клавиши клавиатуры или движении мыши монитор переходит в нормальный режим работы.
6. 	Российский стандарт ГОСТ 27954 - 88 на видео мониторы персональных ЭВМ. Требования этого стандарта обязательны для любого монитора продаваемого в РФ. Основные требования приведены в таблице №4.

ТАБЛИЦА №4.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОНИТОРА	ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ - 27954-88	
Частота кадров при работе с позитивным контрастом	Не менее 60 Гц	
Частота кадров режиме обработки текста	Не менее 72 Гц	
Дрожание элементов изображения	Не более 0,1 мм	
Антибликовое покрытие	Обязательно	
Допустимый уровень шума	Не более 50 дБА	
Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана при 41 - часовой недели	Не более 0,03 мкР/с	

	Кроме того, данным стандартом не допускается применение взрывоопасных ЭЛТ, регламентируется степень детализации технической документации на мониторы, а так же  устанавливаются требования стандартизации и унификации, технологичности, эргономики и технической эстетики, экологической безопасности, технического ремонта и обслуживания, а также надежности. Мониторы персональных компьютеров и рабочих станций при обязательной сертификационным испытаниям по следующим параметрам:
1. 	Параметры безопасности - электрическая, механическая, пожарная безопасность (ГОСТ Р 50377 - 92).
2. 	Санитарно - гигиенические требования - уровень звуковых шумов (ГОСТ 26329 - 84 или ГОСТ 2718 - 88), ультрафиолетовое, рентгеновское излучения и показатели качества изображения (ГОСТ 27954 - 88).
3. Электромагнитная совместимость - излучаемые радиопомехи (ГОСТ 29216 - 91).
	Сертификат выдается только на весь комплекс вышеперечисленных ГОСТов.
	Также рекомендуется наличие на экранах мониторов антистатического покрытия (antistatic coating) - которое препятствует возникновению на поверхности экрана электростатического заряда, притягивающего пыль и не благоприятно влияющего на здоровье пользователя.

Допустимые значения параметров 
нейонизирующих электромагнитных излучений.
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №5.

НАИМЕОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
(с 01.01.1997г.)	ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см. Вокруг ВДТ по электрической составляющей должна быть не более:
•	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;
•	в диапазоне частот 2 - 400 кГц	

25В/м
2,5В/м	
Плотность магнитного потока должна быть не более:
•	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;
в диапазоне частот 2 - 400 кГц	
250 нТл
25   нТл	
Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать	500 В	

Требования к помещениям для
 эксплуатации мониторов и ПЭВМ.

	Помещение с мониторами и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо - восток обеспечивать коэффициент естественного освещения (КЕО) не ниже 1,2 % в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5 % на остальной территории. Указанные значения КЕО нормируются для зданий, расположенных в III световом климатическом поясе. 
	Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 кв. м., а объем не менее 20,0 куб. м.
	Для внутренней отделки интерьера помещений с мониторами и ПЭВМ должны использоваться диффузно - отражающиеся материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.
	Поверхность пола в помещениях эксплуатации мониторов и ПЭВМ должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и для влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.

Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе помещений эксплуатации мониторов и ПЭВМ.

	В производственных помещениях, в которых работа с мониторами и ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.
	Для повышения влажности воздуха в помещениях с мониторами ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.

Оптимальные нормы микроклимата 
для помещений с ВДТ и ПЭВМ.
(Параметры для соблюдения рекомендуются).
ТАБЛИЦА №6.

ПРЕНИОД ГОДА	КАТЕГОРИЯ РАБОТ	ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, гр. С НЕ БОЛЕЕ	ОТНОСИТ. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, %	СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА, м/с	
Холодный 	легкая - 1а	22 -24	40 - 60	0,1	
	легкая - 1б	21 - 23	40 - 60	0,1	
Теплый	легкая - 1а	23 - 25	40 - 60	0,1	
	легкая - 1б	22 - 24	40 - 60	0,2	
Примечания: к категории 1 относятся работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч; к категории 1б относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.

Оптимальные и допустимые параметры температуры и относительной влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ.
 (Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №7.

Оптимальные  параметры	Допустимые  параметры	
температура С	относительная 
влажность, %	температура С	относительная 
влажность, %	
19	62	18	39	
20	58	22	31	
21	55			

Примечание: скорость движения воздуха - не более 0,1 м/с

Уровни ионизации воздуха помещений 
при работе на ВДТ и ПЭВМ.
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №8.

УРОВНИ	ЧИСЛО ИОНОВ В 1 СМ КУБ. ВОЗДУХА	
	n+	n-	
Минимально необходимые	400	600	
Оптимальные	1500 -  3000	300 - 5000	
Максимально допустимые	50000	50000	

Требования к шуму и вибрации.

	При выполнении основной работы на мониторах и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) где работают инженерно - технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, уровень шума не должен превышать 60 дБА. 
В помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) уровень шума не должен превышать 65 дБА. 
На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры и др.) уровень шума не должен превышать 75 дБА.
	Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и др.), уровни шума которого превышают нормированные, должно находится вне помещения с монитором и ПЭВМ.
	Снизить уровень шума в помещениях с мониторами и ПЭВМ можно использованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения  в области частот 63 - 8000 Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.
	Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 15 - 20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.

Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни 
звукового давления в октавных полосах частот.
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №9.

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ	УРОВНИ ЗВУКА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА ДБА	
СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ ОКТАВНЫХ ПОЛОС Гц		
31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
	59	48	40	34	30	27	25	23	35	
	63	52	45	39	35	32	30	28	40	
	67	57	49	44	40	37	35	33	45	
86	71	61	54	49	45	42	40	38	50	
93	79	70	63	58	55	52	50	49	60	
96	83	74	68	63	60	57	55	54	65	
103	91	83	77	73	70	68	66	64	75	

Санитарные нормы вибрации категории 
3 технологического типа «В».

(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №10.

Среднегео	ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ОСЯМ X0;Y0; Z0	
метрические	ВИБРОУСКОРЕНИЯ	ВИБРОСКОРОСТИ	
частоты 
полос, Гц	     2
м/с	дБ	     *    - 2
м/с  10	дБ	
	1/3 окт	1/1окт	1/3окт	1/1окт	1/3окт	1/1окт	1/3окт	1/1окт	
1,6
2,0
2,5	0,0125
0,112
0,01	0,02	31
32
30	36	0,13
0,089
0,063	0,18	88
85
82	91	
3,15
4,0
5,0	0,009
0,008
0,008	0,014	29
28
28	33	0,0445
0,032
0,025	0,063	79
76
74	82	
6,3
8,0
10,0	0,008
0,008
0,01	0,014	28
28
30	33	0,02
0,016
0,016	0,032	72
70
70	76	
12,5
16,0
20,0	0,0125
0,016
0,0196	0,028	35
34
36	39	0,016
0,016
0,016	0,028	70
70
70	75	
25,0
31,5
40,0	0,025
0,0315
0,04	0,056	38
40
42	45	0,016
0,016
0,016	0,28	70
70
70	75	

50,0
63,0
80,0	0,05
0,063
0,04	0,112	44
46
48	51	0,016
0,016
0,016	0,028	70
70
70	75	
Корректированные и эквивалент
ные коррек
тированные значения и их уровни	0,014
	33	0,028	75	

Допустимые нормы вибрации на всех рабочих местах с
ВДТ и ПЭВМ, включая учащихся и детей дошкольного возраста.
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №11.

Средне	ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	
геометричес	ПО ВИБРОУСКОРЕНИЮ	ПО ВИБРОСКОРОСТИ	
кие частоты	мс - 2	дБ	мс - 1	дБ	
полос, Гц	ОСИ X, Y	
2	5,3 х 10	25	4,5 х 10	79	
4	5,3 х 10	25	2,2 х 10	73	
8	5,3 х 10	25	1,1 х 10	67	
16	1,0 х 10	31	1,1 х 10	67	
31,5	2,1 х 10	37	1,1 х 10	67	
63	4,2 х 10	43	1,1 х 10	67	
Корректированные значения и их уровни в дБ W	9,3 х 10	30	2,0 х 10	72	

Требования к освещению помещений
 и рабочих мест с мониторами и ПЭВМ.

	Искусственное освещение в помещениях эксплуатации мониторов и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Допускается использование местного освещения, предназначенного для  освещения зоны расположения документов.
	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.
	Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения , не должна быть более 200 кд/ кв.м.
	Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения монитором и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.
	Для освещения помещений с мониторами и ПЭВМ следует применять светильники серии ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА). Допускается применять светильники серии ЛПО36 без ВЧ ПРА только в модификации “Кососвет”, а также светильники прямого света - П, преимущественного света - Н, отраженного света - В. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.
	Яркость светильников общего освещения  в зоне углов излучения от 50 до 90 с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/ кв. м., защитный угол светильников должен быть не менее 40.
	Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.
	Коэффициент пульсации не должен превышать 5 %, что должно обеспечиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения с высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА) для любых типов светильников. При отсутствии светильников с ВЧ ПРА лампы многоламповых светильников или рядом расположенные светильники общего освещения включать на разные фазы трехфазной сети.

Светильники общего освещения.
(Параметры для соблюдения рекомендуются).

	При отсутствии светильников серии ЛПО36 с ВЧ ПРА и без ВЧ ПРА в модификации “кососвет” допускается применение светильников общего освещения серий:
ЛПО13 - 2 х 40 / Б - 01;
ЛПО13 - 4 х 40 / Б - 01;
ЛСП13 - 2 х 40 - 06;
ЛСП13 - 2 х 65 - 06;
ЛСО05 - 2 х 40 - 001;
ЛСО05 - 2 х 40 - 003;
ЛСО04 - 2 х 36 - 008;
ЛПО34 - 4 х 58 - 002;
ЛПО31 - 31 х 40 - 002
а также их отечественных и зарубежных аналогов.

Требования к организации и оборудованию
 рабочих мест с мониторами и ПЭВМ

	Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проектам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.
	Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не мене 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
	Оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
	Экран видеомонитора должен находиться на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом алфавитно - цифровых знаков и символов.
	Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи и углекислотными огнетушителями.

Схема расположения рабочих мест 
относительно светопроемов.
(Параметры для соблюдения рекомендуются).
ТАБЛИЦА №12

Требования к клавиатуре.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать:
- исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения;
- опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5до 15;
- высоты среднего ряда клавиш не более 30 мм;
- расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, редко используемых - вверх и влево;
- выделение цветом, размером формой и местом расположения функциональных групп клавиш;
- минимальный размер клавиш - 13 мм, оптимальный - 15 мм;
- клавиши с углублением в центре и шагом 19  1 мм;
- расстояние между клавишами не менее 3 мм;
- одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 0,25 Н и максимальной - не более 1,5Н;
- звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой уровня звукового сигнала и возможностью его отключения.

Высота одноместного стола для занятий с ПЭВМ и ВДТ.
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №13.

Рост человека в 	Высота над полом, мм	
обуви, см	поверхность стола	пространство для ног
не менее	
116 - 130	520	400	
131 - 145	580	520	
146 - 160	640	580	
161 - 175	700	640	
выше 175	760	700	

Примечание: ширина и глубина пространства для ног определяются конструкцией стола.

Время регламентных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с ВДТ И ПЭВМ.
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №14

Категория
работы	Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ВДТ 	Суммарное время регламентированных перерывов, мин	
c ВДТ или ПЭВМ	группа А, количество знаков	группа Б, количество знаков	группа В, час	при 8 - ми часовой смене	при 16 - ми часовой смене	
I	до 20.000	до 15.000	до 2,0	30	70	
II	до 40.000	до 30.000	до 4,0	50	90	
III	до 60.000	до 60.000	до 6,0	70	120	

Примечание: Время перерывов дано при соблюдении требований Санитарных правил и норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям настоящих санитарных правил и норм, время регламентированных перерывов следует увеличить на 30 %.

Требования к организации медицинского 
обслуживания пользователей ВДТ и ПЭВМ.

	Профессиональные пользователи ВДТ и ПЭВМ должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические осмотры в порядке  и в сроки, установленные Минздравмедпромом России и Госкомсанэпиднадзором России.
	К непосредственной работе с ВДТ и ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
	Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ВДТ и ПЭВМ, не допускаются. Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с «Гигиеническими рекомендациями по рациональному трудоустройству беременных женщин».

ЛИТЕРАТУРА:

1. 	Подборка журналов «МИР ПК»: №10-1996г.; №4-1997г.; №7-1997г.
2. 	Подборка журналов «ДОМАШНИЙ КОМПЬЮТЕР» 1996 - 1998 г.г.
3. 	СанПиН 2.2.2.542 - 96 / Госкомсанэпиднадзор России МОСКВА 1996.
4. 	СОВЕТСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.