1. Введение
Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) широко применяются в современном производстве. На химически опасных объектах экономики используются, производятся, складируются и транспортируются огромные количества СДЯВ. Большое число людей работающих на подобных предприятиях могут подвергнутся значительному риску при возникновении аварий и различных чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Прогнозирование возможных последствий ЧС позволяет своевременно принять необходимые меры по повышению устойчивости работы объекта, способствует предотвращению человеческих жертв и уменьшению экономического ущерба.
Заблаговременное прогнозирование позволяет вывить критичные элементы объекта экономики (ОЭ), определить возможные последствия ЧС, в том числе и последствия вторичных поражающих факторов и на их основе подготовить рекомендации по защите гражданского населения от этих последствий.
2. Методика оценки химической обстановки
Угроза поражения людей СДЯВ требует быстрого и точного выявления и оценки химической обстановки. Под химической обстановкой понимают масштабы и степень химического заражения местности, оказывающие влияние на действия формирований гражданской обороны (ГО), работу объекта экономики и жизнедеятельность населения.
Под оценкой химической обстановки понимается определение масштаба и характера заражения СДЯВ, анализ их влияния на деятельность объекта экономики, сил ГО и населения.
Исходными данными для оценки химической обстановки являются: тип СДЯВ, район, время и количество СДЯВ, разлившееся в результате аварии (при заблаговременном прогнозировании для сейсмических районов за величину выброса принимают общее количество СДЯВ). Кроме того, на химическую обстановку влияют метеорологические условия: температура воздуха и почвы, направление и скорость приземного ветра, состояние вертикальной устойчивости приземного слоя атмосферы.
В основу метода заблаговременной оценки химической обстановки положено численное решение уравнения турбулентной диффузии. Для упрощения расчетов ряд условий оценивается с помощью коэффициентов.
Глубина зоны химического поражения рассчитывается следующим образом:
, м.
где G – количество СДЯВ, кг;
	D – токсодоза, мг . мин/л (D = C . T, здесь С – поражающая концентрация, мг/л, а Т – время экспозиции, мин);
	V – скорость ветра в приземном слое воздуха, м/с.
Ширина зоны поражения:
, м. 
Площадь зоны поражения:
, м2,
Время подхода зараженного воздуха к объекту рассчитывается из следующего соотношения:
, мин.
где L – расстояние от места аварии до объекта экономики, м;
	 – скорость переноса облака, зараженного СДЯВ.
Время действия поражающих концентраций считается следующим образом:

где  – время испарения СДЯВ в зависимости от оборудования хранилища, час.
В приведенных уравнениях:
K1, K2, K6, – коэффициенты, учитывающие состояние атмосферы.
K3, K4 – учитывают условия хранения и топографические условия местности.
K5 – учитывает влияние скорости ветра на продолжительность поражающего действия СДЯВ.
Значения коэффициентов, времени испарения СДЯВ при скорости ветра 1 м/с и токсических свойств СДЯВ определяются из следующих таблиц:
Вертикальная устойчивость атмосферы	
	Инверсия	Изотермия	Конвекция	
K1	0,03	0,15	0,8	
K2	1	1/3	1/9	
K6	2	1,5	1,5	

V, м/с	1	2	3	4	5	6	
K5	1	0,7	0,55	0,43	0,37	0,32	

	Тип хранилища СДЯВ	
	открытое	обвалованное	
K3	1	2/3	

	Тип местности	
	открытая	закрытая	
K4	1	1/3	

Наименование СДЯВ	Тип хранилища	
	открытое	обвалованное	
Аммиак	1,3	22	
Хлор	1,2	20	
Сернистый ангидрид	1,3	20	
Фосген	1,4	23	

Наименование СДЯВ	Токсические свойства	
	Поражающая концентрация, мг/л	Экспозиция, мин	
Аммиак	0,2	360	
Хлор	0,01	60	
Сернистый ангидрид	0,05	10	
Фосген	0,4	50	
3. Рекомендации по защите
В первую очередь необходимо определить границу возможного очага химического поражения (ОХП). Для этого на карту или план объекта экономики наносят зону возможного заражения, а затем выделяют объекты или их части, которые попадают в зону химического заражения.
Исходя из полученной картины, необходимо определить места расположения аптечек первой помощи, количества и места складирования средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, защитных костюмов). Кроме того, учитывая, что большинство СДЯВ являются еще и горючими, необходимо предусмотреть наличие средств пожаротушения.
Основным видом защиты от воздействия СДЯВ являются: промышленные противогазы марки “В”,“К”, и “М”, гражданский противогаз ГП-5 и фильтрующие противогазы типа КД, также при объемной дохе кислорода не менее 18% и суммарной дозе ядовитых паров и газов не более 0,5% возможно применение респиратора РПГ-67 КД. При высоких концентрациях необходимо применять изолирующие противогазы и защитный костюм от токсичных аэрозолей, резиновые сапоги, перчатки.
При этом необходимо помнить, что время пребывания в средствах индивидуальной защиты существенно зависит от температуры окружающей среды (при работе в пасмурную погоду сроки работы могут быть увеличены в 1,5 – 2 раза):
Температура наружного воздуха	Продолжительность работы в изолирующей одежде	
	без влажного экранирующего комбинезона	с влажным экранирующим комбенизоном	
+30 и выше
+25 до +29
+20 до +24
ниже +15	до 20 мин
до 30 мин
до 45 мин
более 3 часов	1 – 1,5 часа
1,5 – 2 часа
2 – 2,5 часа
более 3 часов	
При серьезных авариях, а также в случае возможности возникновения пожара, необходима эвакуация персонала. Также, силами медперсонала объекта, службы ГО и сотрудников объекта экономики должна быть оказана первая помощь пострадавшим. 
Для возможности применения всех этих средств защиты и мер безопасности, необходимо, чтобы весь персонал объекта экономики, на котором возможна авария со СДЯВ, был ознакомлен с правилами техники безопасности, а также с правилами применения средств индивидуальной защиты и оказания первой медицинской помощи при отравлении ядовитыми газами. Службе ГО объекта необходимо проводить периодические учения и/или методические занятия, способствующие получению описанных навыков служащими объекта экономики, и моделирующие возможные ситуации при возникновении аварии со СДЯВ и эвакуации людей.
Приложение 1. Программа оценки химической обстановки
«Программа оценки химической обстановки при аварии со СДЯВ» предназначена для прогнозирования возможных последствий аварии на объекте экономики и оценки химической обстановки в случае возникновения такой аварии.
Программа выполнена в среде Borland C++ Builder 3.0 и работает под управлением ОС Microsoft Windows 9x. Программа обладает дружественным интуитивно-понятным интерфейсом и не нуждается в каком-либо дополнительном обучении для работы с ней (предполагается, что пользователь обладает навыками работы в графической среде ОС Microsoft Windows 9x).
В зависимости от задаваемых пользователем параметров (тип, количество, способ хранения СДЯВ, вертикальная устойчивость атмосферы, скорость ветра, тип местности, расстояние до объекта экономики) выполняется расчет глубины, ширины и площади возможной зоны заражения, время подхода зараженного воздуха к объекту, продолжительность поражающего действия СДЯВ. Пересчет всех параметров выполняется «на лету», результаты оценки химической обстановки можно сохранить в текстовый файл.
Текст программы:
// Программа оценки химической обстановки при аварии со СДЯВ
// Автор: студент группы ИП-2-94 Яковлев Дмитрий
// Прогамма разработана в среде Borland C++ Builder 3.0

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
#include <math.h>
#include <vcl/dstring.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
// Описания глобальных переменных и таблиц рассчета коэффициентов
// (все значения взяты из методички ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ для выполнения
// практической работы по теме 1.6)
TForm1 *Form1;
int G,L,V;
float k1,k2,k3,k4,k5,k6,D,ti;
    // Таблица: вертикальная устойчивость атмосферы
float atm[3][3] = {{0.03, 0.15, 0.8},{1, 1/3.0, 1/9.0},{2, 1.5, 1.5}};
    // Таблица рассчета k5 в зависимости от скорости ветра
float velocity[6] = {1, 0.7, 0.55, 0.43, 0.37, 0.32};
    // Таблица рассчета k3 в зависимости от вида хранилища
float store[2] = {1, 2/3.0};
    // Таблица рассчета k4 в зависимости от вида местности
float place[2] = {1, 1/3.0};
    // Таблица рассчета времени испарения СДЯВ в зависимости от типа СДЯВ и вида
    // хранилища
float timeOF[4][2] = {{1.3, 22},{1.2, 20},{1.3, 20},{1.4, 23}};
    // Таблица: токсические свойства СДЯВ
float prop[4][2] = {{0.2, 360},{0.01, 60},{0.05, 10},{0.4, 50}};

//Функция конструтор

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
	: TForm(Owner)
{

}

//Функция вывода рассчетных значений

void setLabel(float what, TLabel *a, char *b)
{
	int i,l;
	AnsiString bff;
	bff = FormatFloat("0.00", what);

	i = a->Caption.Pos(": ");
	l = a->Caption.Length() - i;
	a->Caption = a->Caption.Delete(i+2, l);
	a->Caption = a->Caption + bff + b;
}

// Функции пересчета коэффициентов и значений

void setTI()
{
	ti = timeOF[Form1->ComboBox1->ItemIndex][Form1->ComboBox4->ItemIndex];
}

void setD()
{
	D = prop[Form1->ComboBox1->ItemIndex][0]*prop[Form1->ComboBox1->ItemIndex][1];
	D = D*60/100000.0;
}

void setk1k2k6()
{
	k1 = atm[0][Form1->ComboBox2->ItemIndex];
	k2 = atm[1][Form1->ComboBox2->ItemIndex];
	k6 = atm[2][Form1->ComboBox2->ItemIndex];
}

void setk5V()
{
	k5 = velocity[Form1->ComboBox3->ItemIndex];
	V = Form1->ComboBox3->ItemIndex + 1;
}

void setk3()
{
	k3 = store[Form1->ComboBox4->ItemIndex];
}

void setk4()
{
	k4 = place[Form1->ComboBox4->ItemIndex];
}

// Функция вычисления параметров зоны заражения, время подхода зараженного
// воздуха и время поражающего действия СДЯВ

void setZone()
{
	float h,w,s,t1,t2;

	G = Form1->Edit2->Text.ToInt();
	h = k2*k3*k4*34.2*pow(pow(G/(D*V), 2), 1/3.0);
	setLabel(h, Form1->Height, " м");

	w = k1*h;
	setLabel(w, Form1->Width, " м");

	s = 0.5*h*w;
	setLabel(s, Form1->Square, " м2");

	L = Form1->Edit1->Text.ToInt();
	t1 = L/(k6*V);
	setLabel(t1, Form1->timeA, " c");

	t2 = (ti*k5);
	setLabel(t2, Form1->timeB, " час");
}

// Контроль ввода количеста СДЯВ и расстояния до объекта экономики
// (разрешен ввод только целых чисел) и пересчет параметров

void __fastcall TForm1::Edit1Change(TObject *Sender)
{
	char c[4];
	strcpy(c,Edit1->Text.c_str());
	int i=0;
	while(c[i]!=0){
	if((c[i]>'9')||(c[i]<'0'))
	strcpy(c+i,c+i+1);
	else
	i++;
	}
	Edit1->Text=c;
	if (Edit1->Text != "")
	setZone();
}

void __fastcall TForm1::Edit2Change(TObject *Sender)
{
	char c[4];
	strcpy(c,Edit2->Text.c_str());
	int i=0;
	while(c[i]!=0){
	if((c[i]>'9')||(c[i]<'0'))
	strcpy(c+i,c+i+1);
	else
	i++;
	}
	Edit2->Text=c;
	if (Edit2->Text != "")
	setZone();
}

// Функции вызывающие функции пересчета коэффициентов, в зависимости от
// действий пользователя

void __fastcall TForm1::ComboBox1Change(TObject *Sender)
{
	setD();
	setTI();
	setZone();
}

void __fastcall TForm1::ComboBox2Change(TObject *Sender)
{
	setk1k2k6();
	setZone();
}

void __fastcall TForm1::ComboBox3Change(TObject *Sender)
{
	setk5V();
	setZone();
}

void __fastcall TForm1::ComboBox4Change(TObject *Sender)
{
	setk3();
	setTI();
	setZone();
}

void __fastcall TForm1::ComboBox5Change(TObject *Sender)
{
	setk4();
	setZone();
}

// Начальная инициализация всех значений

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
	ComboBox1->ItemIndex=0;
	ComboBox2->ItemIndex=0;
	ComboBox3->ItemIndex=0;
	ComboBox4->ItemIndex=0;
	ComboBox5->ItemIndex=0;
	setTI();
	setD();
	setk1k2k6();
	setk5V();
	setk3();
	setk4();
	setZone();
}

//Обработка выхода из программы

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
	if (Application->MessageBox("Вы действительно хотите закончить работу с 
программой?", "Завершение работы", MB_YESNO + MB_ICONQUESTION + 
MB_DEFBUTTON1) == IDYES)
	exit (0);
}

// Сохранение результатов работы программы

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
	if(Save->Execute()){
	FILE*output = fopen(Save->FileName.c_str(),"w");
	if(output == NULL){
	Application->MessageBox("Ошибка!", "Ошибка записи файла", 
MB_OK+MB_ICONERROR);
	return;
	}
	fprintf(output, "%s\n", Form1->Height->Caption);
	fprintf(output, "%s\n", Form1->Width->Caption);
	fprintf(output, "%s\n", Form1->Square->Caption);
	fprintf(output, "%s\n", Form1->timeA->Caption);
	fprintf(output, "%s\n", Form1->timeB->Caption);
	fclose(output);
	}
}