Варнавский  9в

Промышленное получение азотной кислоты.    

1. 	Окисление аммиака

Очищенный от примесей воздух вместе с аммиаком поступает в контактный аппарат. Там происходит каталитическое окисление аммиака.

4N-3H3 + 5O = 4N + 2O-2 + 6H2O + Q

Эта реакция экзотермическая, но необходимая температура поддерживается за счет выделяемой теплоты.

2. 	Окисление оксида азота
Затем смесь охлаждается и оксид азота (II) окисляется до оксида азота (IV) при обычной температуре..

2NO + O2 = 2NO

3. 	Поглощение оксида азота (IV) водой
Газовая смесь содержащая оксид азота (IV) направляется в поглотительную башню заполненную фарфоровыми кольцами. Вода в башню поступает снизу, а газовая смесь сверху. Там под давлением протекает реакция:

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO