Форма № 4	
Будова - Багатоквартирний житловий будинок по вул.Бучми у м.Львові	
Шифр проекту - 923-01 (Замовник)	
Локальний кошторис № 7-1-2/923-00	
на Мощення території	
Роботи по генплану	
	
Основа:		Кошторисна вартість	75,296	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № ГП		Кошторисна трудомісткість	0,682	 тис.люд.-год.	
		Кошторисна заробітна плата	9,589	 тис. грн.	
		Середній розряд робіт	3,3	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “2 квiтня” 2008 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
				всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	 
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
				заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати			в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують 
машини	
									на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	 	              Мощення асфальтобетоном									
1	Е27-14-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального
шару основи з піску (товщ.200 мм)
                                                                    100м3	0,385	10665,77
290,00	676,47
196,23	4106	112	260
76	24,87
11,57	10
4	
2	Е27-22-1	Улаштування одношарової основи товщиною 15
см із щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні
кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]
                                                                    1000м2	0,1925	34644,55
677,62	4202,46
1422,53	6669	130	809
274	56,99
83,75	11
16	
3	Е27-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-
1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати (до
товщ.20см)
                                                                    1000м2	0,1925	8993,39
--	__-__
  -    	1731	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	Е27-53-3	Улаштування покриття товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних щільних
крупнозернистих сумішей типу А, Б, щільність
щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3
                                                                    1000м2	0,1925	29981,69
815,25	1778,13
647,89	5771	157	342
125	58,03
38,04	11
7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Е27-54-3	При зміні товщини покриття на 0,5 см із гарячих
асфальтобетонних щільних крупнозернистих
сумішей типу А,Б зі щільністю щебеневих
матеріалів 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27-53-3
додавати або виключати (до товщ.5см)
                                                                    1000м2	0,1925	6819,73
4,33	__-__
  -    	1313	1	__-__
  -    	0,31
  -    	__-__
  -    	
6	Е27-53-1	Улаштування покриття товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних щільних
дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність
щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3
                                                                    1000м2	0,1925	33908,42
815,25	1778,13
647,89	6527	157	342
125	58,03
38,04	11
7	
7	Е27-54-1	При зміні товщини покриття на 0,5 см із гарячих
асфальтобетонних щільних дрібнозернистих
сумішей типу А,Б,В зі щільністю щебеневих
матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1
додавати або виключати (до товщ.3см)
                                                                    1000м2	-0,1925	7803,33
4,33	__-__
  -    	-1502	-1	__-__
  -    	0,31
  -    	__-__
  -    	
	 	        Мощення тротуарною плиткою									
8	Е27-14-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального
шару основи з піску (товщ.150 мм)
                                                                    100м3	0,225	10665,77
290,00	676,47
196,23	2400	65	152
44	24,87
11,57	6
3	
9	Е27-22-1	Улаштування одношарової основи товщиною 15
см із щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні
кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]
                                                                    1000м2	0,15	34644,55
677,62	4202,46
1422,53	5197	102	630
213	56,99
83,75	9
13	
10	Е27-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-
1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати (до
товщ.10см)
                                                                    1000м2	-0,15	8993,39
--	__-__
  -    	-1349	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	Е27-38-1	Улаштування цементобетонної основи міських
проїздів при товщині шару 16 см
                                                                    1000м2	0,15	78278,09
5888,36	1659,03
366,86	11742	883	249
55	461,11
27,44	69
4	
12	Е27-38-2	На кожний 1 см зміни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати (до товщ.10см)
                                                                    1000м2	-0,15	24395,29
684,37	__-__
  -    	-3659	-103	__-__
  -    	53,59
  -    	-8
  -    	
13	Е27-14-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального
шару основи з суміші піскоцементної (товщ.50
мм)
                                                                    100м3	0,075	37160,37
290,00	676,47
196,23	2787	22	51
15	24,87
11,57	2
1	
14	Е27-35-3	Влаштування плитки тротуарної
                                                                    1000м2	0,15	26785,37
17320,64	1825,64
397,26	4018	2598	274
60	1262,44
29,63	189
4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	* С111-1902-
25	Вартість плитки фігурної тротуарної фірми "Магік"
                                                                    м2	150	27,70
--	__-__
  -    	4155	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	       Влаштування бортових каменів									
16	Е27-34-2	Установлення бортових каменів бетонних при
інших видах покриттів
                                                                    100м	2,05	4061,67
1486,37	85,20
27,86	8326	3047	175
57	120,55
1,52	247
3	
17	* С111-1902-
41
варіант 1	Лотки водоприймальні з решіткою р.0,5х0,15х0,18
(Політеп)
                                                                    к-т	135	57,00
--	__-__
  -    	7695	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	* С111-1902-
27	Вартість бордюра  фірми "Магік"
                                                                    м	137,5	17,20
--	__-__
  -    	2365	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
		  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	68292	7170	3284
1044		557
62	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	57838					
		       всього заробiтна плата, грн.	8214					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	7004					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	63					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1375					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _						
								
		  Прямі витрати будiвельних робiт , грн.	68292					
		      в тому числі:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	57838					
		       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	7170					
		      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	1044					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	7004					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	63					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1375					
		Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.	75296					
		      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	682					
		      кошторисна заробітна плата, грн.	9589					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по кошторису, грн.	75296					
	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	682					
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	9589					

                                                   Склав ________________________ Стех Н.	
	
                                                   Перевірив _____________________