Об’єми ремонтних робіт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид робіт | Працеємність ремонтної одиниці кожного виду обладнання, люд-год. | Загальна працеєм-ність, люд-год. |
| Ливарне | Металорі-зальне | Кова-льське | Штампу-вальне | Електро-зварю-вальне |
| Кількість ремонтних одиниць | 390 | 650 | 154 | 391 | 840 | 2425 |
| 1.Слюсарні | 2,1 | 13,5 | 41,1 | 6,9 | 1,2 | 19629,3 |
| 2.Станочні | 0 | 1,2 | 12,6 | 2,1 | 0 | 3541,5 |
| 3.Зварні | 0 | 1,2 | 3,3 | 4,5 | 0 | 3047,7 |
| 4.Налагоджувальні | 0,9 | 1,5 | 5,4 | 7,2 | 0 | 4972,8 |
| 5.Жестяні | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 938,4 |

Об’єми ремонтних робіт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид робіт | Працеємність ремонтної одиниці кожного виду обладнання, люд-год. | Загальна працеємність, люд-год. |
| Ливарен | металорі-жуче | Ковальне | штампо-вочне | зварюва-льне |
| Кількість ремонтних одиниць | 300 | 225 | 220 | 575 | 540 | 79049 |
| 1. Слюсарні
 | 2,1 | 13,5 | 41,1 | 69 | 1,2 | 53033 |
| 1. Станочні
 | - | 1,2 | 12,6 | 21 | - | 15117 |
| 1. Зварні
 | - | 1,2 | 3,3 | 4,5 | - | 3584 |
| 1. Наладочні
 | 0,9 | 1,5 | 5,4 | 7,2 | - | 5936 |
| 1. Жестяні
 | - | - | - | 2,4 | - | 1380 |