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Если мысленно отделить часть конструкции, то ее действие на оставшуюся часть сводится к некоторым нагрузкам. Постпроцессор расчета нагрузок от фрагмента схемы позволяет определить нагрузки в заданных узлах от отделенной части схемы, например, от наземной части расчетной схемы на фундаменты.  XE "нагрузка на фундамент, нагрузка от фрагмента схемы" 

 XE "фундамент, расчет нагрузок от фрагмента схемы" 
В качестве исходных данных для расчета служат группы узлов, в которых необходимо получить нагрузки, и группы элементов, приходящих в эти узлы. При расчете нагрузок на фундаменты задается также угол поворота участка фундамента вокруг оси Z, если оси инерции колонн не совпадают с осями фундамента под этими колоннами. Нагрузки могут быть вычислены как для каждого загружения, так и для комбинаций загружений.
15.1 Ввод исходных данных
Подготовку данных для расчета можно выполнить как при формировании расчетной схемы, так и в процессе графи​ческого анализа результатов. Выполняется это путем задания групп узлов и элементов в разделе инструментальной панели Группы. Дополнительная информация задается в разделе Специальные исходные данные Дерева проекта обращением к операции Нагрузки от фрагмента схемы. 

Исходные данные можно задать двумя способами. Первый – предполагает задание элементов, от которых необходимо получить нагрузки (разрезаемые элементы) и явное задание узлов, в которых нагрузки будут получены. При втором способе отмечается весь изолируемый фрагмент. Нагрузки от него на остальную часть конструкции, включая реакции в связях, будут получены во всех узлах, лежащих на границе выделенного фрагмента. К числу узлов, лежащих на границе фрагмента, относятся узлы, примыкающие к части схемы, не вошедшей во фрагмент, а также узлы, в которых наложены связи. 

При первом способе рекомендуется придерживаться такого порядка действий при подготовке исходных данных:

· в разделе Группы активизировать функцию задания групп элементов – [image: image6.png]Harpysxu ot #parmena cxemst
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;

· отметить на схеме элементы (например, все или только элементы, примыкающие к узлам, в которых будут получены нагрузки);

· сохранить группу элементов, задав ей имя – [image: image2.png]


;

· активизировать функцию задания групп узлов – [image: image3.png]N



;

· отметить на схеме узлы, в которых необходимо получить нагрузки;

· сохранить группу узлов, задав ей имя – [image: image4.png]


;

· повторить две предыдущие операции для каждой группы узлов, принадлежащих другим участкам схемы.

Порядок действий при использовании второго способа повторяет первые три операции, описанные выше. Однако при сохранении группы элементов инициируется операция Создать сопряженную группу узлов, при выполнении которой группа узлов, лежащих на границе выделенного фрагмента, будет сформирована автоматически.
Расчет нагрузок может быть выполнен как в общем цикле решения задачи, так и самостоятельно в режиме постпроцессора. В первом случае исходные данные для расчета должны быть подготовлены до выполнения расчета. Во втором ‑ их можно подготовить и после завершения основного расчета.
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Назначение групп узлов и элементов следует выполнять после упаковки данных. 
15.2 Описание фрагментов

Для того чтобы выполнить расчет нагрузок от фрагмента схемы, следует задать дополнительную информацию, которая определяет режим выполнения расчета (по загруже​ни​ям и/или по комбинациям загружений), элементы, приходя​щие в узлы, в которых вычисляются нагрузки, а также сами узлы. 

Дополнительная информация задается в разделе Специ​альные исходные данные Дерева проекта обращением к операции Нагрузки от фрагмента схемы. После активизации этой операции появляется одноименное диалоговое окно (рис. 15.2.1). Рекомендуется следующий порядок работы в нем:

· установить режим выполнения расчета – по загружениям и/или по комбинациям загружений;

· выбрать в списке групп элементов группу, которая задана для выполнения расчета нагрузок от фрагмента схемы;

· нажать кнопку [<<] и тем самым загрузить в окно Список элементов номера элементов выбранной группы;

· нажать кнопку Новый участок (здесь имеется в виду, например, часть фундамента, в узлах которого вычисляются нагрузки) ;

· выбрать в списке Группы узлов имя группы, принадлежащей первому участку; нажать кнопку [<<] и тем самым загрузить список узлов выбранной группы в окно Список узлов;

· ввести угол поворота участка фундамента, которо​му принадлежат узлы первой группы, вокруг оси Z общей системы координат (по умолчанию 0(). 
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Если предусмотрен расчет нескольких участков фун​дамента с разными углами ориентации относи​тельно осей общей систе​мы координат, то необходимо нажать кнопку Новый участок и повто​рить все описан​ные выше действия с группа​ми узлов для нового участка, задав его угол ориентации, и т.д. Завершить ввод данных нажатием кнопки OK диалогового окна. 

Рис. 15.2.1.  Диалоговое окно 

Нагрузки от фрагмента схемы
Набор узлов каждого участка можно откорректировать непосредственно в списке Группы узлов. Кроме того, преду​смотрена возможность удаления ошибочно заданных участков. Для этого необходимо установить номер удаляемого участка и на​жать кнопку Удалить участок. Если необходимо исклю​чить расчет нагрузок от фрагмента схемы, следует нажать кнопку Удалить данные. 

Не допускается наличие одинаковых номеров узлов в разных группах.
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