ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В МАГНИТНОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЯХ
Содержание 
1. Движение электрона в равномерном магнитном поле, неизменном во времени и направленном перпендикулярно скорости 
2. Движение электрона в равномерном магнитном поле, когда скорость электрона не перпендикулярна силовым линиям 
3. Фокусировка пучка электронов постоянным во времени магнитным полем (магнитная линза) 
4. Движение электронов в равномерном электрическом поле. Принцип работы электронного осциллографа 
5. Фокусировка пучка электронов постоянным во времени электрическим полем (электрическая линза) 
6. Движение электрона в равномерных, взаимно перпендикулярных, неизменных во времени магнитном и электрическом полях 
7. Движение заряженных частиц в кольцевых ускорителях 
  
Движение электрона в равномерном магнитном поле, неизменном во времени и направленном перпендикулярно скорости. 
Под заряженной частицей мы будем подразумевать электрон. Заряд его обозначим q =- q э и массу m . Заряд примем равным q э =1,601 . 10 -19 Кл, при скорости движения, значительно меньшей скорости света, масса m =0,91 . 10 -27 г. Допустим, что электрон движется в достаточно высоком вакууме, так что при движении электрон не сталкивается с другими частицами. На электрон, движущийся со скоростью в магнитном поле индукции , действует сила Лоренца 

Учтем, что заряд электрона отрицателен, и скорость его направлена по оси y , а индукция по оси- x . Сила направлена перпендикулярно скорости и является центробежной силой. Она изменяет направление скорости, не влияя на числовое значение (см. рис.1) 
  
Электрон будет двигаться по окружности радиусом r с угловой частотой, которую называют циклотронной частотой . Центробежное ускорение равно силе f , деленной на массу 
Отсюда 
  
Период равен 

Следовательно   

Движение электрона в неизменном во времени магнитном поле, когда скорость электрона не перпендикулярна силовым линиям 
Рассмотрим два случая: 
а) Движение в равномерном поле. На рис 2. обозначен угол между скоростью электрона и индукцией . Разложим на , направленную по и численно равную , и на , направленную перпендикулярно и численно равную . Так как , то наличие составляющей скорости не вызывает силы воздействия на электрон. Движение со скоростью приводит к вращению электрона вокруг линии подобно тому, как это было рассмотрено в первом пункте. В целом электрон будет двигаться по спирали. Осевой линией которой является линия магнитной индукции. Поступательное и одновременно вращательное движение называют дрейфовым движением. Радиус спирали шаг спирали 

  
                                 
Рис 2. б. 
б) Движение в неравномерном поле. Если магнитное поле неравномерно, например сгущается ( рис.2 в.), то при движении по спирали электрон будет попадать в точки поля, где индукция В увеличивается. Но чем больше индукция В, тем при прочих равных условиях меньше радиус спирали r . Дрейф электрона будет происходить в этом случае по спирали со всем уменьшающимся радиусом. Если бы 
магнитные силовые линии образовывали расходящийся пучок, то электрон при своем движении попадал бы в точки поля со все уменьшающейся индукцией и радиус спирали возрастал бы 
  
                                       Рис 2. в. 
  
Фокусировка пучка электронов постоянным во времени магнитным полем (магнитная линза) 
Из катода электронного прибора (рис. 3) выходит расходящийся пучок электронов. Со скоростью   электроны входят в неравномерное магнитное поле узкой цилиндрической катушки с током 
Разложим скорость электрона   в произвольной точке т на две составляющие: и 
Первая   направлена противоположно , а вторая -перпендикулярно . Возникшая ситуация повторяет ситуацию, рассмотренную в пункте 2. Электрон начнет двигаться по спирали, осью которой является . В результате электронный пучок фокусируется в точке b . 
  
  Движение электронов в равномерном электрическом поле. Принцип работы электронного осциллографа 
  Электрон, пройдя расстояние от катода К до узкого отверстия в аноде А (рис. 4, а), под действием ускоряющего напряжения U ак увеличивает свою кинетическую энергию на величину работы сил поля 

Скорость с которой электрон будет двигаться после         выхода в аноде из отверстия 0, найдем из соотношения   
  
При дальнейшем прямолинейном движении по оси х электрон попадает в равномерное электрическое поле, напряженностью Е между отклоняющими пластинами 1 и 2 (находятся в плоскостях, параллельных плоскости z ох ). 

Напряженность Е направлена вдоль оси у . Пока электрон движется между отклоняющимися пластинами, на него действует постоянная сила Fy = — q э E . направленная но оси —у . Под действием этой силы электрон движется вниз равноускоренно, сохраняя постоянную скорость вдоль оси х . В результате в пространстве между отклоняющими пластинами электрон движется по параболе. Когда он выйдет из поля пластин 1—2. в плоскости уох он будет двигаться по касательной к параболе. Далее он попадает в поле пластин 3—4 , которые создают развертку во времени. Напряжение U 31 между пластинами 3—4 и напряженность поля между ними E 1 линейно нарастают во времени (рис. 4, б). Электрон получает отклонение в направлении оси z , что и даст развертку во времени 
Фокусировка пучка электронов постоянным во времени электрическим полем (электрическая линза) 
Фокусировка основана на том что, проходя через участок неравномерного электрического поля, электрон отклоняется в сторону эквипотенциали с большим значением потенциала (рис. 5, а). Электрическая линза образована катодом, испускающим электроны, анодом, куда пучок электронов приходит сфокусированным, и фокусирующей диафрагмой, представляющей собой пластинку с круглым отверстием в центре (рис. 5, б). Диафрагма имеет отрицательный потенциал по отношению к окружающим ее точкам пространства, вследствие этого эквинотенциали электрического поля как бы выпучиваются через 

диафрагму по направлению к катоду. Электроны, проходя через отверстие в диафрагме и отклоняясь в сторону, фокусируются на аноде 
  
Движение электрона в равномерных, взаимно перпендикулярных, неизменных во времени магнитном и электрическом полях 

Пусть электрон с зарядом q = — q э , и массой т с начальной скоростью   оказался при t = 0 в начале, координат (рис. 6, а) в магнитном и электрическом полях. Магнитная индукция направлена по оси   т. е. B x = B . Напряженность электрического поля направлена по оси , т. е. . Движение электрона будет происходить в плоскости zoy со скоростью 
Уравнение           движения             или       
  
Следовательно,   ;    
В соответствии    с формулой (2) заменим q э B / m на циклотронную   частоту  ц . Тогда 
                                                   (4) 
                      (5) 
Продифференцируем (4) по t и в правую часть уравнения подставим (5) 
                                   (6) 
Решим уравнение классическим методом: v y = v y пр + v y св : 

Составим два уравнения для определения постоянных интегрирования 
Так как при t =0 v y = v , то . При t =0 v z =0. Поэтому   или . Отсюда             и 
Таким образом, 
Пути, пройденные электроном по осям у и z : 
                                      
На рис. 6, б, в, г изображены три характерных случая движения при различных значениях v 0 . На рис.   6, б трохоида при v 0 =0, максимальное отклонение по оси z равно . 
Если v 0 >0 и направлена по оси + y , то траекторией является растянутая 
трохоида (рис. 6, в) с максимальным отклонением 
Если v 0 <0 и направлена по оси —у, то траекторией будет сжатая трохоида (рис. 6, г) с 

Когда магнитное и электрическое поля мало отличаются от равномерных, траектории движения электронов близки к трохоидам 
Рис 6.б                   
  
  Рис 6.в 
  
Рис 6.г 

  
Движение заряженных частиц в кольцевых ускорителях 

Циклотрон - это   две полые камеры в виде полуцилиндров из проводящего неферромагнитного материала. Эти камеры находятся в сильном равномерном магнитном поле индукции , направленном сверху вниз (рис. 7). Камеры помещают в вакуумированный сосуд   и присоединяют к источнику напряжения U m cos ( t ). При t =0, когда напряжение между камерами имеет максимальное значение, а потенциал левой камеры положителен по отношению к правой, в пространство между камерами вводят положительный заряд q . На него будет действовать сила . Заряд начнет двигаться слева направо и с начальной скоростью   пойдет и правую камеру. Внутри камеры напряженность электрического поля равна нулю. Поэтому, пока он находится там, на него не действует сила , но действует сила , обусловленная магнитным полем. Под действием этой силы положительный заряд, двигающийся со скоростью v , начинает 

движение по окружности радиусом . Время, в течение которого он совершит пол-оборота, . 
Если частоту приложенного между камерами напряжения взять равной , то к тому времени, когда заряд выйдет из правой камеры, он окажется под воздействием электрического поля, направленного справа налево. Под действием этого поля заряд увеличивает свою скорость и входит в левую камеру, где совершает следующий полуоборот, но уже большего радиуса, так как имеет большую скорость. После k полуоборотов заряженная частица приобретает такую скорость и энергию, какую она приобрела бы, если в постоянном электрическом поле пролетела между электродами, разность потенциалов между которыми kU m Вывод заряда из циклотрона осуществляется с помощью постоянного электрического поля, создаваемого между одной из камер (на рис. 7 правой) и вспомогательным электродом . С увеличением скорости , она становится соизмеримой со скоростью света. Масса частицы во много раз увеличивается. Возрастает и время t 1 , прохождения полуоборота. Поэтому одновременно с увеличением скорости частицы необходимо уменьшать либо частоту источника напряжения U m cos ( t ) (фазотрон), либо величину индукции магнитного поля (синхротрон), либо частоту и индукцию (синхрофазотрон)