ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ВЕЩЕСТВЕ
Цель работы: получение зависимостей индукции магнитного поля, намагниченности и магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля; наблюдение петли гистерезиса для различных ферромагнетиков; изучение магнитных цепей 
Практическая ценность работы : экспериментально изучаются важнейшие свойства ферромагнетиков наличных марок: НМ 3000, НМ 600, ППГ (прямоугольная петля гистерезиса) 
Теоретическая часть 
Опыт 1. Снятие основной кривой намагничивания (ОКН) ферромагнетика 
Схема экспериментальной установки 
Собрали цепь по схеме, показанной на РИС. 1. Для этого вольтметры V1 и V2 подключили к клеммам A-B и С-D - на верхней крышке макета соответственно. Переключатель К поставили в позицию 1. При этом исследовали трансформатор, кольцевой сердечник которого выполнен из ферита марки НМ 600, сопротивление R0=1 Ом. Таким образом, показания вольтметров численно равны: V1 - эффективному значению тока, текущего в текущей обмотке исследуемого трансформатора; V2 - эффективному значению ЭДС во вторичной обмотке. С помощью движка потенциометра R установили ток равный 0,5 А и плавно уменьшили его до нуля. Сняли показания вольтметров V1 и V2 
Данные для расчетов: 

Используемые формулы: 

        Таблица № 1. Результаты расчетов 
№ 	U 1 , В 	e 2 , В 	I m , А 	e m , В 	H m , А/м 	В mЧ 10 2 , Тл 	J mЧ 10 -3 , А/м 	m Ч 10 2 	
1 	0,04 	0,01 	0,06 	0,02 	3,75 	0,1 	0,78 	2,1 	
2 	0,10 	0,18 	0,14 	0,25 	8,75 	1,6 	12,77 	14,6 	
3 	0,14 	0,34 	0,20 	0,48 	12,50 	3,1 	24,61 	19,7 	
4 	0,21 	0,73 	0,30 	1,03 	18,75 	6,6 	52,50 	28,0 	
5 	0,29 	1,13 	0,41 	1,60 	25,63 	10,2 	81,25 	31,7 	
6 	0,36 	1,42 	0,51 	2,01 	31,88 	12,8 	102,02 	32,0 	
7 	0,40 	1,57 	0,57 	2,22 	35,63 	14,1 	112,23 	31,5 	
8 	0,48 	1,79 	0,68 	2,53 	42,50 	16,1 	127,93 	30,1 	
9 	0,54 	1,91 	0,76 	2,70 	47,50 	17,2 	136,80 	28,8 	
10 	0,59 	1,99 	0,83 	2,81 	51,86 	17,9 	142,62 	27,5 	
11 	0,65 	2,10 	0,92 	2,97 	57,50 	18,9 	150,08 	26,1 	
12 	0,70 	2,14 	0,99 	3,03 	61,88 	19,3 	153,46 	24,8 	
13 	0,76 	2,22 	1,07 	3,14 	66,88 	20,0 	159,17 	23,8 	
14 	0,84 	2,29 	1,19 	3,24 	74,38 	20,6 	164,38 	22,1 	
15 	0,90 	2,33 	1,27 	3,30 	79,38 	21,0 	167,49 	21,1 	
16 	0,95 	2,36 	1,34 	3,34 	83,75 	21,3 	169,18 	20,2 	
17 	1,00 	2,40 	1,41 	3,39 	88,13 	21,6 	171,85 	19,5 	
  Опыт 2. Наблюдение петли гистерезиса 
Для изготовления постоянного магнита лучше использовать ППГ, так как его коэрцитивная сила больше, чем у НМ-3000, а поэтому его сложней размагнитить 
Для изготовления сердечника силового трансформатора лучше взять ферромагнетик с меньшей коэрцитивной силой, чтобы снизить затраты на его перемагничивание 
Опыт 3. Исследование сердечника с зазором 

              Графики 
График зависимости В=В(Н) График зависимости m =m (Н)                       График зависимости J=J(H) 
                                                            
Вывод: на этой работе мы получили зависимости индукции магнитного поля, намагниченности и магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля; наблюдали за петлей гистерезиса для различных ферромагнетиков; изучили магнитные цепи