ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА. СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MS DOS
Операционная система MS DOS ( Microsoft Disk Operating System ) — самая распространенная ОС на 16-разрядных персональных компьютерах. Она состоит из следующих основных модулей: 
1.	базовая система ввода/вывода (BIOS); 
2.	блок начальной загрузки ( Boot Record ); 
3.	модуль расширения базовой системы ввода/вывода (IO.SYS); 
4.	модуль обработки прерываний (MSDOS.SYS); 
5.	командный процессор (COMMAND.COM); 
6.	утилиты MS DOS. 
Каждый из указанных модулей выполняет определенную часть функций, возложенных на ОС. Места постоянного размещения этих модулей различны. Так, базовая система ввода/вывода находится в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), а не на дисках, как все остальные модули. Состав операционной системы MS-DOS : 
Базовая система ввода/вывода (BIOS) выполняет наиболее простые и универсальные услуги операционной системы, связанные с осуществлением ввода-вывода . В функции BIOS входит также автоматическое тестирование основных аппаратных компонентов (оперативной памяти и др.) при включении машины и вызов блока начальной загрузки DOS 
Блок начальной загрузки (или просто загрузчик ) — это очень короткая программа, единственная функция которой заключается в считывании с диска в оперативную память двух других частей DOS — модуля расширения базовой системы ввода/вывода и модуля обработки прерываний 
Модуль расширения базовой системы ввода/вывода дает возможность использования дополнительных драйверов , обслуживающих новые внешние устройства, а также драйверов для нестандартного обслуживания внешних устройств 
Модуль обработки прерываний реализует основные высокоуровневые услуги DOS, поэтому его и называют основным 
Командный процессор DOS обрабатывает команды, вводимые пользователем 
Утилиты DOS — это программы, поставляемые вместе с операционной системой в виде отдельных файлов. Они выполняют действия обслуживающего характера, например, разметку дискет, проверку дисков и т.д