ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА. ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ. ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ
  
В состав внутренней памяти входит постоянная память 
Постоянная память (ПЗУ, англ. ROM, Read Only Memory — память только для чтения) — энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом “ зашивается ” в устройстве при его изготовлении для постоянного хранения. Из ПЗУ можно только читать 
Прежде всего в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств 
Важнейшая микросхема постоянной или Flash-памяти — модуль BIOS 
BIOS ( Basic Input / Output System — базовая система ввода-вывода) — совокупность программ, предназначенных для: 
1.	автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера; 
2.	загрузки операционной системы в оперативную память. 
Разновидность постоянного ЗУ — CMOS RAM 
CMOS RAM — это память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы 
Содержимое CMOS изменяется специальной программой Setup , находящейся в BIOS ( англ . Set-up — устанавливать, читается " сетап ")