Расчет на ЭВМ характеристик выходных сигналов электрических цепей
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по курсу
"Вычислительная техника и программирование"
на тему:
«Расчет на ЭВМ характеристик выходных
сигналов электрических цепей»
Руководитель:
Рабушенко Валентин Евгеньевич
Выполнила: 
студентка гр. В9121
Грица Н.
Минск
2000 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 4
2. ГОЛОВНОЙ МОДУЛЬ 6
3. ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАТОРОВ 9
4. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВХ 9
5. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВЫХ 11
6. ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ РАЗНОСТИ. 12
7. ПОДПРОГРАММА ОТЛАДОЧНОЙ ПЕЧАТИ. 14
8. КОНТРОЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
ЛИТЕРАТУРА. 20
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящей работе, связанной с решением задач машинного анализа 
электрических цепей, необходимо по заданному входному сигналу
построить выходной сигнал 
а затем определить разность
D = Uвых max ? Uвых min
Вычисление величин Uвх(t) и Uвых(t) выполнить для N равноотстоящих 
моментов времени от tнач = 10 с. до tкон = 35 с. Для этого организуют массивы 
хранения в Uх(t) и Uвых(t), величину разности D необходимо вычислить с 
погрешностью ? < 0,1.
При составлении схемы алгоритма используется принцип пошаговой 
детализации. В общем случае структура алгоритма имеет вид, показанный на 
рис. 1
В работе обработка состоит в решении двух подзадач. Во первых 
формирование массива Uвх, Uвых и нахождения погрешности ?. 
Вычисление величины D зависит от количества расчетных точек N. Для 
обеспечения требуемой точности в работе используется метод 
автоматического выбора расчетных точек N. Расчет величины D 
выполняется многократно, причем в каждом последующем вычислении 
количество расчетных точек удваивается что обеспечивает вычисление D с 
большей точностью. С этой целью организуется итерационный цикл. При 
каждом прохождении цикла сравниваются между собой последнее 
вычисленное значение величины D и значение этой величины, полученное 
при предыдущем выполнении цикла, эта величина обозначается через V. 
Величина V, используемая в вычислениях в начале оказывается 
неопределенной для первого прохода цикла. Значение этой величины 
должно быть задано так, чтобы при пертой проверке условия обеспечить 
повторное выполнение цикла. Поэтому удобно задать начальную величину V 
близкой к максимально допустимому значению V = 1037.
Рис. 1 Обобщенная структура алгоритма
2. ГОЛОВНОЙ МОДУЛЬ
При проектировании программы с помощью метода пошаговой 
детализации в начале разрабатывается головной модуль, а затем сами 
алгоритмы подпрограмм. Схема алгоритма головного модуля имеет вид, 
показанный на рис. 2. Текст программы приведен в приложении 1.
Рис. 2 Схема алгоритма головного модуля
3. ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАТОРОВ
Для составления схем алгоритмов и программ необходимо составить 
таблицу идентификаторов.
Таблица 1
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ИДЕНТИФИКАТОР
НАЗНАЧЕНИЕ
1
2
3
tнач
T0
Начальный момент наблюдения 
входного напряжения
tкон
T2
Конечный момент наблюдения 
входного напряжения
?
E
Допустимая погрешность вычислений
K
Ключ определяющий режим работы 
(К=1 отладка, К=0 рабочий режим)
Uвх (t)
U1
Массив для хранения отсчетов 
входного сигнала
Uвых(t)
U2
Массив для хранения отсчетов 
выходного сигнала
? t
H
Временной интервал между двумя 
соседними отсчетами входного сигнала
P
P
Оценка погрешности вычисленной 
величины
t
T
Текущий момент времени
Uвх1
V1
Параметр передаточной 
характеристики
Uвых max
W
Выходное напряжение максимальное
Uвых min
W1
Выходное напряжение минимальное
Д
D
Разность вычислений
а
A
Коэффициент
Продолжение таблицы 1
1
2
3
а1
A1
Коэффициент
b1
B1
Коэффициент
V
Значение величины D, полученное на 
предыдущем шаге выполнения 
Jm
M
Допустимое значение числа удвоения 
количества отсчетов входного сигнала 
N
N
Текущее значение количества 
отсчетов входного сигнала
Nнач
N0
Начальное значение количества 
отсчетов входного сигнала
4. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВХ
Для решения этой задачи необходимо составить схему алгоритма 
программы. Решение зависит от способа задания Uвх. Схема алгоритма 
формирования массива Uвх приведена на рисунке 3. Подпрограмма имеет 
вид:
300 REM "Программа формирования массива Uвх"
310 T=T0 : H= (T2 ? T0) / (N ? 1)
320 FOR I= 1 TO N
330 IF T
340 U1(I)=A*(T1-T0)-B*(T-T1)
350 T =T + H
360 NEXT I
370 RETURN
Рис.3 Схема алгоритма формирования массива Uвх 
5. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА UВЫХ
При решении этой задачи необходимо организовать арифметический 
цикл. В этом цикле для каждого элемента массива Uвх(I) вычисляется 
значение соответствующего элемента массива выходного сигнала Uвых(I). 
Для заданного варианта схема алгоритма приведена на рис. 4. Подпрограмма 
имеет вид:
700 REM***ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ D***
710 D1=U2(1)
720 D2=U2(1)
730 FOR I=2 TO N 
740 IF U2(I)> D1 THEN D1= U2(I)
750 IF U2(I)< D2 THEN D2= U2(I)
760 NEXT I
770 D= D1-D2
780 RETURN
6. 
ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ РАЗНОСТИ.
Для решения этой задачи необходимо определить Uвых max и Uвыхmin, 
при этом возможны два варианта значения решения. В первом для 
определения определить Uвых max и Uвых min можно использовать отдельный 
алгоритм, а во втором обе величины вычисляются соответственно. Схема 
алгоритма приведена на рис. 5. 
Подпрограмма вычисления разности D имеет следующий вид:
700 REM "Подпрограмма вычисление разности D"
710 W = U2(1): W1 = U2(1)
720 FOR I = 2 TO N
730 IF U2(I) > W THEN W = U2(I)
740 IF U2(I) < W1 THEN W1 = U2(I)
745 W1=U2(1)
750 NEXT I
760 D = W – W1
770 RETURN
7. ПОДПРОГРАММА ОТЛАДОЧНОЙ ПЕЧАТИ.
На этом этапе отладки дополнительно вводится таблица значений 
элементов массивов Uвх(t), Uвых(t), D, V, P, N. Схема алгоритма 
приведена на рисунке 6. Подпрограмма имеет вид:
900 REM "Подпрограмма отладочной печати"
910 IF K =0 THEN GOTO 980
920 PRINT "Ном. точки", "Вх. Напр.", "Вых. напр.", "D" 
930 FOR I = 1 TO N
940 PRINT I , U1(I) , U2(I), D
950 NEXT I 
960 PRINT " N ="; N,"D = "; D, "V = ";P"P = ";P
970 STOP
980 RETURN
Рис. 6 Схема алгоритма подпрограммы отладочной печати
8. КОНТРОЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Исходные данные:
Набор
N
tна
ч
tкон
t1
A
B
A
1
B1
V1
I
Uвх(
I)
Uвых(I
)
Контрольн
ый набор
8
10
35
23
1.
2
1.2
5
0.05
10
1
2
3
4
5
6
7
8
0
4.2
8.4
12.
6
13.
2
9
4.8
0.6
5
0.88
2
3.52
8
7.93
8
8.71
2
4.05
1.15
2
5
Рабочий 
набор
8
10
35
22.5
1.
2
1.2
5
0.05
10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе решаются задачи машинного анализа электрических 
цепей. В курсовом проекте необходимо для заданной электрической цепи 
по известному входному сигналу UВХ(t) построить выходной сигнал UВЫХ(t) , 
а затем определить некоторые его характеристики W. Характеристика W 
вычисляется с погрешностью не более 0.1. Погрешность вычисления 
величины W зависит от количества расчетных точек N, для этого используем 
метод автоматического выбора величины N. Который заключается в 
следующем: расчет величины W выполняли многократно, причем в каждом 
последующем количество расчетных точек удваивается, что обеспечивает 
вычисление величины W с большей точностью. Вычисления прекращаются, 
когда достигается заданная точность вычислений. Таким образом, 
количество расчетных точек N определяется автоматически в процессе 
выполнения программы.
В этой курсовой работе при составлении схемы алгоритма 
использовали принцип пошаговой детализации. Сущность этого метода 
состоит в следующем: вначале разработали головной модуль, а затем 
перешли к разработке других подпрограмм. 
Вычисление W реализовали с помощью обращения к трем 
подпрограммам: формирование массива U(ВХ), формирование массива 
U(ВЫХ), обработка массива U(ВЫХ) в целях получения значения величины 
W.
Результатом вычислений в данной курсовой работе является значение 
заданной характеристики W. В данной курсовой работе этой величиной 
является D (разность между максимальным и минимальным значениями 
выходного сигнала).
Благодаря данной курсовой работе мы приобрели навыки работы с 
ПК,научились производить расчет на ЭВМ характеристик выходных 
сигналов электрических цепей, составлять схемы алгоритмов, подпрограмм 
и программ, а также производить их отладку. 
Приложение 1
Приложение 2
ЛИТЕРАТУРА
1. С. В. Козин, Б. Д. Матюшкин, М. Н. Поляк, А. С. Фаинберг и др.; 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам "Основы 
применения ЭВМ" и "Вычислительная техника в инженерных расчетах", 
ЛЭИС. ? Л., 1988.
2. С. В. Козин, М. Н. Поляк, А. С. Фаинберг и др.; Методические 
указания к практическим занятиям по дисциплинам "Основы применения 
ЭВМ" и "Вычислительная техника в инженерных расчетах", ЛЭИС. ? Л., 
1988. 
3. Светозарова Г. И., Козловский А. В., Мельников А. А. 
Практикум по программированию на языке "Бейсик". ? М.: Наука, 1988.
4. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя, издание шестое, - М:, 
Инфра-М, 1996г.