Для симметричной схемы трехфазной цепи согласно заданных параметров выполнить следующее:
1. 	рассчитать  угловую частоту   и сопротивления  реактивных элементов схемы (L, C).
2. 	Составить схему для расчета комплекса действующего значения тока фазы А, приняв начальную фазу ЭДС  для вариантов в которых нагрузка соединена треугольником рекомендуется заменить на звезду.
3. 	Рассчитать комплекс тока  , записать комплексы токов  и .
4. 	Определить угол между векторами ЭДС и тока .
5. 	Построить векторную диаграмму ЭДС и тока трехфазной цепи.
6. 	Определить мощности генератора (P, Q, S), построить треугольник мощностей.

 
1. 	Для расчета угловой скорости воспользу-емся форму-лой  , где  отсюда .
Найдем реактивные сопротивления элементов (L, C) :

2. Cхема для расчета комплекса действующего значения фазы А :

3. 	По данной схеме рассчитаем комплекс тока  , приняв начальную фазу ЭДС   найдем комплекс полной проводимости ветви : 

Перейдем от амплитудного значения ЭДС к комплексному :

Найдем токи :

     Токи  сдвинуты относительно тока  на  :

4. 	В симметричной системе угол между ЭДС и током во всех фазах будет одинаков, и будет равен .
5. 	Построим векторную диаграмму ЭДС и тока трехфазной цепи :
 Найдем мощность генератора :

Треугольник мощностей :

 Для  заданной схемы необходимо выполнить следующее :
1.	Рассчитать переходной процесс.
2.	Расчет провести классическим методом.
3.	На основании полученного аналитического выражения построить график переходного процесса в интервале от t = 0 до t = 3 . 
 Данные :

 Найти ток .
 Определим для после коммутационной схемы, когда ключ К разомкнут  комплекс входного сопротивления относительно зажимов источника, заменив j на P :

Приравняем  к 0 :

Подставим значения :

 Корни  вещественные разные значить переходный процесс апериодический затухающий. Запишем выражения для заданного тока в переходном режиме через принужденную и свободную составляющую  :
.
 Найдем токи протекающие в данной цепи до коммутации (t < 0 ) когда ключ К замкнут. Сопротивление катушки  индуктивности L при постоянном токе равно 0, а емкости С равно  значит .

Напряжение на конденсаторе C равно напряжению на R4  :

Принужденные значения после коммутации, когда переходный процесс завершен :
    
Найдем значения в момент коммутации (t  0 ) :
по второму закону коммутации 
 Определим постоянные интегрирования А1 и А2 :

записываем ур-ния для t  0:

Численное значение производной  = 0 т. к. По второму закону коммутации напряжение на емкости скачком не изменяется :

Подставим полученные значения в ур-ния, получим :

решим совместно эти ур-ния :

Запишем ток переходного процесса подставив все численные значения :

 Исходя из этого постоянные интегрирования для тока будут равны :

 На основании полученных данных построим график переходного процесса в интервале от t = 0 до t = 3 :
Найдем значения  постоянной времени  

Лабораторная работа № 2.
Четырехполюсник.
   Цель работы : провести опыты ХХ ( холостого хода ) и КЗ (короткого замыкания ) в заданной схеме четырехполюсника; определить из опытов комплексы ; на основе опытных данных рассчитать коэффициенты четырехполюсника : A B C D; проверить соотношение AD - BC = 0; для исследованной схемы четырехполюсника расчитать  и сопоставить с опытными значениями, основываясь на использованных в работе значениях 

Схема Т - образного четырехполюсника. 

А форма уравнения четырехполюсника :             
Фазометр - это прибор измеряющий угол    между напряжением и током : .

 В опыте используются данные элементы :

Опыт ХХ четырехполюсника :
 Режим ХХ четырехполюсника это когда 2 и 2’ разомкнуты и I2=0; z1X - комплекс входного сопротивления на зажимах 1 - 1’ .
 Данные измерений .
 Найдем 

Опыт КЗ1 четырехполюсника :
 Режим КЗ1 четырехполюсника это когда 2 и 2’ закорочены ; z1К - комплекс входного сопротивления на зажимах 1 - 1’ .
 Данные измерений .
 Найдем 

Опыт КЗ2 четырехполюсника :
 Проведем опыт для “перевернутого” четырехполюсника для чего к контактам 2 и 2’ подключем питание а 1 и 1’ закоротим.  
Данные измерений .
 Найдем 
Найдем R-L :
 Для этого соберем следующую схему :

 Данные измерений .
 
Определим R :
Данные измерений 

Найдем коэффициенты четырехполюсника :

Проверим соотношение AD-BC = 1 ;

 Для данной схемы четырехполюсника рассчитаем   основываясь на использованных в работе значениях  
    Найдем  :

       

  Найдем  :

  Найдем  :