Определение значений исходных данных для оценки устойчивости при действии поражающих факторов ядерного взрыва. 
Избыточное давление во фронте ударной волны: D Pф=10+5*n1 =10+10=20, кПа 
Форма РЭА и значение соответствующего коэффициента аэродинамического сопротивления: Параллелепипед, Сх=0.85 
Длинна РЭА: b=0.4+0.05*n1= 0.5, m 
Ширина РЭА: c=0.3+0.04*n1= 0.38, m 
Высота РЭА: h=c= 0.38, m 
Масса РЭА: m=10+10*n1= 30, кг 
Коэффициент трения скольжения: fтр=0.35 
Допустимое значение ускорения РЭА при инерционных нагрузках от воздействия воздушной ударной волны: ад=50+50*n1= 150, m/c2
D P2ф*103 2.5*20*20*1000 
D Pck = = = 1351.35, Па D Pф+720 20+720 Fсм=Сх*S*D Pck= 0.85*0.19*1351.35 = 218.24, Н Fтр=fтр*mg= 0.35*30*9.8 = 102.9, Н S=b*h= 0.5*0.38 = 0.19, m2
D Pлоб=D Pф+D Pск = 20000+1351.35 = 21351.35, Па D Pлоб*S 21351.35*0.19 
а= = = 135.2, m/c2
m 30       
Исходные данные для оценки устойчивости РЭА к воздействию светового излучения ядерного взрыва. 
Величина расчетного значения светового импульса: Uв=(1+n2) *105= 5*105, Дж/м2
Материал корпуса РЭА и его толщина: латунь, hс=0.5мм=d ; r =8600 кг/м3 ; c=390 Дж/(кг*К) ; 
Цвет окраски корпуса РЭА: светло-серый, Kп=0.45 
Допустимое значение температуры корпуса РЭА: Tдоп=(40+5*n2) = 60, оС Uт 2.25*105
D T= = = 134.1, оС r *c*hc 8600*390*0.0005
Uт=Uв*Kп= 5*105 * 0.45 = 2.25*105 , Дж/м2
T=Tпом+D T= 20+134.1 = 154.1, оС Tпом=+20 оС   3. Исходные данные для оценки воздействия ЭМИ на РЭА. 
Форма РЭА и материал корпуса РЭА Параллелепипед, латунь 
Размеры экрана РЭА: 
Длинна РЭА: b=0.4+0.05*n1= 0.5, m 
Ширина РЭА: c=0.3+0.04*n1= 0.38, m 
Высота РЭА: h=c= 0.38, m 
Величина вертикальной составляющей напряженности электрического поля ЭМИ: Eв=1000+500*n3= 3500, В/м 
Длина наиболее уязвимого вертикального проводника РЭА: li=0.05+0.01*n3= 0.1, m 
Допустимые значения напряжения: Uдоп=1+0.1*n3= 1.5, в 
Форма и размер патрубка экрана РЭА: круглый патрубок r=0.01+0.002*n3= 0.02, m 
Расчетная частота экранируемого излучения ЭМИ: f=10+3*n3 = 25, кГц h =(Eв*l) /Uдоп = 3500*0.1 / 1.5= 233.3 
( 2*p *f*m o*m r*s *D*hc) 2
Э= 1+ 4*м2 = hc<d 
d =A/ f = 12.4*10-2 / 158.11 = 0.00078, m hc= 0.0005, м A=12.4*10-2, м*Гц1/2 m=1 (коэффициент формы) m r=1 m о=1.256*10-6 Гн*м-1 D = с = 0.38 - ширина параллелепипеда. 
s = 16.6*106 ом/м 3.3. Расчет патрубка экрана. 
lп=lnh /a = 0.045, m a =2.4/r = 2.4/0.02 = 120 4. Исходные данные для оценки устойчивости РЭА к воздействию проникающей радиации ядерного взрыва. 
Pg =10n4 = 103, Гр/с Dg =10n4= 103, Гр Фн=1015+n4= 1018, 1/m2.