РАЗРЯДНОСТЬ, ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА, ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
Процессор. Важнейшей характеристикой процессора, определяющей его быстродействие, является его тактовая чистота, то есть количество базовых операций (например, операций сложения двух двоичных чисел), которые производит процессор за одну секунду 
Другой характеристикой процессора является его разрядность. Разрядность процессора определяется количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт. У первых отечественных компьютеров разрядность процессора была равна 8 битам. У современного процессора Pentium IV равна 64 бита 
Другая основная характеристика компьютера объём оперативной памяти. Оперативная память представляет множество ячеек, каждая ячейка имеет свой двоичный адрес и её объём равен 1 байту 
Производительность компьютера является его интегральной характеристикой, которая зависит от частоты и разрядности процессора, объёма оперативной и внешней памяти и скорости обмена данными, она определяется в процессе тестирования по скорости выполнения определенных операций в стандартной программной среде