ЖЕСТКИЕ МАГНИТНЫЕ ДИСКИ
  
Накопитель на жёстких магнитных дисках ( англ . HDD — Hard Disk Drive ) или винчестерский накопитель — это наиболее массовое запоминающее устройство большой ёмкости, в котором носителями информации являются круглые алюминиевые пластины — плоттеры , обе поверхности которых покрыты слоем магнитного материала. Используется для постоянного хранения информации — программ и данных. 
Как и у дискеты, рабочие поверхности плоттеров разделены на кольцевые концентрические дорожки, а дорожки — на секторы. Головки считывания-записи вместе с их несущей конструкцией и дисками заключены в герметически закрытый корпус, называемый модулем данных . При установке модуля данных на дисковод он автоматически соединяется с системой, подкачивающей очищенный охлажденный воздух. 
Поверхность плоттера имеет магнитное покрытие толщиной всего лишь в 1,1 мкм, а также слой смазки для предохранения головки от повреждения при опускании и подъёме на ходу. При вращении плоттера над ним образуется воздушный слой , который обеспечивает воздушную подушку для зависания головки на высоте 0,5 мкм над поверхностью диска. 
Винчестерские накопители имеют очень большую ёмкость : от сотен Мегабайт до десятков Гбайт. У современных моделей скорость вращения шпинделя достигает 7200 оборотов в минуту, среднее время поиска данных — 10 мс, максимальная скорость передачи данных до 40 Мбайт/ с . 
В отличие от дискеты, винчестерский диск вращается непрерывно . 
Винчестерский накопитель связан с процессором через контроллер жесткого диска . 
Все современные накопители снабжаются встроенным кэшем (64 Кбайт и более), который существенно повышает их производительность.