Оружие массового поражения
Несмотря на окончание холодной войны между бывшим СССР и странами НАТО и налаживание отношений с западными странами, следует всегда быть готовым к возможности нанесения ядерного удара по территории нашей страны каким-либо государством мира или террористической организацией антироссийского направления, чтобы этот удар не застал население врасплох. Поэтому каждый уважающий себя совершеннолетний россиянин должен знать поражающие факторы ядерного взрыва и уметь спасти себя, своих близких и вверенные ему объекты народного хозяйства в случае ядерного удара, не предаваясь страху и панике. 
Цель данной практической работы состоит в том, чтобы обучить студентов способам расчёта поражающих факторов ядерного взрыва и дать предложение по защиты от его последствий населения, объектов народного хозяйства и радиоэлектронной аппаратуры. Будущие инженеры по радиотехническим системам должны знать, как защищать вверенное им радиоэлектронное оборудование в случае ядерного нападения. 
Раздел I Ударная волна
  Произведём расчёт избыточного давления во фронте ударной волны: 105 410 1370 D Pф = q1/3у. в. + q2/3у. в. + q у. в R R2 R3
q у. в = 0,5 q = 0,5 * 20 кг = 107 кг 105 410 1370 
D Pф = *(107Кг) 1/3 + *(107Кг) 2/3. + * 2*103м (2*103м) 2 (2*103м) 3
*107 кг = 17,781 кПа Вычислим скорость напора воздуха (c учётом того, что P0=101,3 кПа) : 2,5 D P2ф 2,5*(17,781) 2
D Pck = = = 1,087 кПа D Pф+7P0 17,781+7*101,3
Вывод: Объект народного хозяйства находится в области слабых разрушений, произойдёт разрушение остекления, у людей может появиться звон в ушах, лёгкая головная боль, могут быть повреждены наиболее чувствительные приборы, возможны слабые повреждения надземных кабелей и антенн. 
Раздел II Световое излучение
Вычислим энергию светового импульса на объект народного хозяйства (c учётом, что взрыв наземный и r = 0,068 q0,4 = 0,225 км) :   111 q 111*20кт 
U = exp [-K(R- r) ] = exp[-0.4*(2-0,225) ] = R2 (2км) 2
= 272,904 кДж/м2
  Вывод: на данном объекте народного хозяйства вследствие светового импульса могут возникнуть отдельные пожары, у людей - ожоги второй степени. 
Раздел III Проникающая радиация 
Расчитаем колличественные параметры проникающей радиации: - поток нейтронов: 7,5*1022 
Фн = q exp (-R/190) = R2 7,5*1022
= *20кт * exp(-2*103м/190) = 1013 н/м2
(2*10 3м) 2
- мощность поглощенной дозы гамма-излучения: 1013 
Pg = q exp (-R/200) = R2 
1013
= *20 кт *exp(-2*103м/200) = 2269,996 Р/с (2*103м) 2
- поглощенная доза гамма-излучения: Dg = Dз + Dоск
  5*108 
Dз = q exp (-R/410) = R2 
5*108
= *20 кт *exp(-2*103м/410) = 19,03 Р (2*103м) 2
1,4*109 q(1+0,2q0,65) Dоск = exp (-R/300) = R2 
1,4*109 * 20кт*(1+0,2*(20кт) 0,65) 
= exp (- 2*103м/300) = 21,4 Р (2*103м) 2 
Dg = 19,03 Р + 21,4 Р = 40,43 Р     
Вывод: При данной дозе облучения у людей возможны изменения в составе крови, но не возникает потери работоспособности и лучевой болезни. В радиоэлектронных устройствах возможны обратимые изменения. 
Раздел IV Электромагнитный импульс 
Рассчитаем вертикальную составляющую электрического поля электромагнитного импульса (ЭМИ) : 
5*109 *(1+2R) E = lg 14,5 q R2 В районе объекта народного хозяйства имеем: 5*109 *(1+2*2км) E = lg 14,5 *20 кт = 7694,994 В/м (2км) 2 
В зоне распространения имеем: 5*109 *(1+2*25км) E = lg 14,5 *20 кт = 40,186 В/м (25км) 2 
Вывод: вертикальная составляющая электрического поля ЭМИ быстро уменьшается с удалением от эпицентра взрыва. Так, в нашем случае при прохождении 23 километров ЭМИ ослаб почти в 200 раз. 
Раздел V Радиоактивное заражение 
Рассчитаем уровень радиации на один час после взрыва:   10 q 
P0 = tg4 (45-2b) (R/22) 1,5*expЦ R/V В районе объекта народного хозяйства имеем:   10 * 20кт 
P0 = tg4 (45-2*5) = 1436,042 Р/ч (2км/22) 1,5*expЦ 2км/(50км/ч) В зоне распространения имеем: 10 * 20кт 
P0 = tg4 (45-2*5) = 19,569 Р/ч (25км/22) 1,5*expЦ 25км/(50км/ч) 
Вывод: Объект народного хозяйства находится в зоне чрезвычайно опасного заражения (зона Г) . В этом районе все работы должны быть прекращены на четверо и более суток, а служащие должны укрыться в убежищах. Зона распространения является зоной умеренного заражения (зона А) . В этом районе работы на предприятиях можно не прекращать, а на открытой местности работы следует прекратить на несколько часов. 
Итоговая таблица 
Радиоактивное заражение местности	Электро-магнитное излучение	Ударная волна 	Световое излу-чение	Проникающая радиация	
P0, Р/ч	E, В/м	D Pф, кПа	U, кДж/м2	мощн. 
Дозы Pg, Р/с	погл. доза Dg, Р	Поток нейтронов Фн, н/м2	
ОНХ	Район рассодретоточ. 	Объект народного хозяйства	
Зоны размещения	 	 	 	 	 	 	 	
1436,042 Г	19,569 А	40,186	7694,994	17,781 слабое	272,904	2269,996	40,426	1013