Чайник/кавоварка на пульті ДУ

Часто зранку людина, яка прокидається хоче випити гарячого напою, але вставати, набирати воду не хочеться, адже людина ще просинається. Єдину адекватну дію, яку людина може зробити в стані просоння може бути натиснення кнопки на пульті дистанційного управління.

Чайник, який буде працювати з пультом має бути вкоплектований датчиком наявності води, інакше може виникнути пожежа. Також на випадок, коли вода відсутня можна передбачити варіанти (залежно від вартості чайника):

* Чайник надає повідомлення на пульт або звуковий сигнал
* Чайник має додаткову ємність з водою або під’єднаний водопровід і самостійно себе наповнює.

Те саме стосується і кавоварки, тільки слід перевіряти наявність кави.

Як захиститися від випадкового натиснення кнопки?

Дуже просто! Необхідно лише заблокувати пульт спеціальною кнопкою, яку потрібно буде натискати і утримувати.

Автор: Середоха Тарас